Техническая спецификация на изготовление табличек на двери  (330×150 мм) и номерки на двери  на кабинеты с 1 по 25 (41 штука)
1. Общие сведения
Таблички на двери  (информационная/офисная).
 Размер :330 мм × 150 мм.
Для  размещения на дверях кабинетов, или стенах внутри помещений (наименование организации, отдела, ФИО и должности сотрудника, графика работы, на двух языках).
Количество: -22 штуки
Из композитной панели царапаное серебро с декоративным орг стеклом ,на дистанционных держателях 
 Изображение: аппликация из виниловых плёнок или прямая УФ-печать.
 С согласованием эскиза с Заказчиком
2. Конструктивные особенности и дизайн
• Содержимое: наименование структурного подразделения, должность, ФИО, график работы на двух языках.
• Обрамление (опционально): Алюминиевый профиль , декоративные дистанционные держатели из хромированной стали, фаска по краям.
Номерки на двери  (цифры) от 1 до 25 кабинет (41 штука ) высота 5 см ширина 3 см.( дизайн согласовать )
3. Способ крепления
• Сквозной крепеж через декоративные шурупы с колпачками (при установке на пористые или рельефные стены).
• Подготовка отверстий под шнурок/цепочку (при необходимости подвесного размещения).
[bookmark: _GoBack]4. Требования к качеству и приемке
• Отсутствие царапин, сколов, заусенцев на торцах изделия.
• Четкость печати и гравировки, отсутствие размытых шрифтов и искажения цветов.
• Устойчивость изображения к выцветанию и влажной уборке.
• Упаковка: каждая табличка или партия упаковывается в защитную плёнку/картон во избежание повреждений при транспортировке.





Есік тақтайшаларын және 1-ден 25-ке дейінгі (41 дана)кабинеттерге арналған есік нөмірлерін дайындауға арналған техникалық ерекшелік
1. Жалпы мәліметтер Есіктегі тақтайшалар (ақпараттық/кеңсе). Пішім: (330 мм × 150 мм). Кабинеттердің есіктеріне немесе үй-жайлардың қабырғаларына орналастыру үшін (ұйымның, бөлімнің атауы, қызметкердің аты-жөні мен лауазымы, жұмыс кестесі, екі тілде). Саны: -22 дана Композиттік панельден қашықтан ұстағыштарда сәндік орган әйнегі бар сызылған күміс Сурет: винил пленкалы аппликация немесе тікелей ультрафиолет басып шығару. Эскизді Тапсырыс берушімен келісе отырып 
2. Дизайн ерекшеліктері мен дизайны * Мазмұны: Құрылымдық бөлімшенің атауы, лауазымы, аты-жөні, жұмыс кестесі. * Жақтау (міндетті емес): алюминий профилі , хромдалған болаттан жасалған декоративті қашықтан ұстағыштар, шеттеріндегі кескіш. Есіктің нөмірлері (сандар) 1-ден 25-ке дейін шкаф (41 дана ) биіктігі 5 см ені 3 см. (дизайн келісу ) 
3. Бекіту әдісі * Қақпақтары бар сәндік бұрандалар арқылы бекіту (кеуекті немесе бедерлі қабырғаларға орнатылған кезде). * Шілтер / тізбек саңылауларын дайындау(қажет болған жағдайда ілулі). 
4. Сапа және қабылдау талаптары * Өнімнің ұштарында сызаттар, чиптер, бөртпелер жоқ. * Басып шығару мен гравюраның анықтығы, бұлыңғыр қаріптер мен түстердің бұрмалануы жоқ. * Кескіннің Түссізденуге және дымқыл тазалауға төзімділігі. * Қаптама: тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін әрбір тақтайша немесе партия қорғаныш пленкаға/картонға оралады.
