Техникалық сипаттама

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету бойынша 

Қызметтік автокөлік жұмыстарының тізімі: қозғалтқышты күрделі жөндеу, беріліс қорабын диагностикалау, Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес қызметтік машинаның жүріс бөлігін жөндеу

Шкода-Октавия (мемлекеттік нөмірі 053BS 03). 

Жұмыстардың атауы:
1 Қозғалтқышты жөндеу қозғалтқыштың қажетті жөндеу операцияларын ақау және орындау

2 Поршеньдік сақиналарды ауыстыру поршеньдік сақиналар жиынтығын қажетті ілеспе жұмыстармен ауыстыру

3 Май алынатын қақпақтар мен май тығыздағыштарды ауыстыру май алынатын қақпақтар мен май тығыздағыштарды және тиісті тығыздағыштарды ауыстыру

4 Тығыздағыштарды, сүзгілерді ауыстыру қозғалтқыштың тығыздағыштарын және түйісетін тораптар мен сүзгілерді ауыстыру

5 Мотор майын ауыстыру пайдаланылған майды ағызу және жаңа мотор майын құю

6 Беріліс қорабын диагностикалау және қораптағы майды ауыстыру қондырғының белгіленген түрін ескере отырып беріліс қорабындағы майды ауыстыру 

7 Салон жылытқышына қызмет көрсету салонды жылыту жүйесінің диагностикасы және оған қызмет көрсету (ақауларды жою) 

8 Жүріс бөлігін жөндеу жүріс бөлігін диагностикалау және толық жөндеу

9 Мойынтіректерді ауыстыру ақаулы мойынтіректерді диагностикалау және ауыстыру, соның ішінде көліктің артқы жағында және гум көздерін жою. 

10 Үнсіз блоктарды ауыстыру қажетті суспензия үнсіз блоктарын бөлшектеу және орнату

Орындаушы міндеттенеді: 

1.
Қазақстан Республикасының ережелеріне және қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті сападағы қызметтерді орындау; 

2.
Көкшетау қаласындағы автоорталықтың (СТО) стационарлық жағдайында оның өндірістік мүмкіндіктерін ескере отырып және заманауи жабдықтарды қолдана отырып қызметтер көрсету;

3.
Барлық қосалқы бөлшектер, материалдар сапалы және Орындаушының есебінен болуы керек (бөшкелердегі майларды қолдануға болмайды);

4.
Егер қызмет көрсету процесінде Орындаушы Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз хабарлама алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жұмыс сапасын нашарлатқан шарт талаптарынан ауытқуға жол берсе, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық анықталған кемшіліктерді дереу түзетуге міндетті.

5.
Орындаушының аумағында осындай автомобильдер болған кезеңде автомобильдің (автомобильдердің) және олардың барлық алынбалы бөліктерінің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ Тапсырыс беруші автомобильді (автомобильдерді) алған сәтке дейін басқа бөгде адамдардың автомобильдерге қолжетімділігінің болмауын қамтамасыз ету.

6.
Егер қызмет көрсету кезінде Тапсырыс берушінің автокөлігіне залал немесе зақым келсе, Орындаушы ақауды өз есебінен бес жұмыс күнінен кешіктірмей жоюға міндеттенеді.

7.
Көлік құралының барлық ауыстырылған қосалқы бөлшектері мен шығын материалдары жеткізушінің есебінен басылады.

8.
Орындаушы жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге автокөлікті пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген техникалық пайдалану шарттарына толық сәйкес келетін және мақсаты бойынша қауіпсіз пайдалануға жарамды жарамды техникалық жай-күйдегі автокөлікті тапсыруға міндеттенеді.
Техническая спецификация
по техническому обслуживанию автотранспортов 

Список работ служебного автотранспорта: Капитальный ремонт двигателя, диагностика коробки передач, ремонт ходовой части служебной машины согласно технической спецификации Заказчика
Шкода -Октавиа (гос.номер 053BS 03). 
	№
	Наименование работ
	Содержание



	1
	Ремонт двигателя
	Дефектовка и выполнения необходимых ремонтных операций двигателя

	2
	Замена поршневых колец
	Замена комплекта поршневых колец с необходимыми сопутствующими работами

	3
	Замена маслосъемных колпачков и сальников
	Замена маслосъемных колпачков и сальников и соотвествующих уплотнений

	4
	Замена прокладок, фильтров 
	Замена прокладокдвигателя и сопрягаемых узлов и фильтров

	5
	Замена моторного масла
	Слив отработонного и залив нового моторного масла

	6
	Диагностика коробки передач и замена масла в коробке
	Замена масла в коробке передач с учетом установленного типа агрегата 

	7
	Обслуживание отопителя салона
	Диагностика и обслуживания системы отопления салона (устранение неполадок) 

	8
	Ремонт ходовой части
	Диагностика и полный ремонт ходовой части

	9
	Замена подшипников 
	Диагностика и замена неисправных подшипников, в том числе в задней части автомобиля и устранение источников гула. 

	10
	Замена сайлентблоков
	Демонтаж и установка необходимых сайленблоков подвески


Исполнитель обязуется: 

1. Выполнить услуги надлежащего качества, в соответствии с Правилами и действующим Законодательством Республики Казахстан; 

2. Оказывать услуги в стационарных условиях автоцентра (СТО) в г. Кокшетау с учетом его производственных возможностей и с применением современного оборудования;

3. Все использующие запчасти, материалы должны быть хорошего качества и за счет Исполнителя (масла в бочках не использовать);
4. Незамедлительно исправлять по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работы в течение одного рабочего дня со дня получения  уведомления без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

5. Обеспечить сохранность Автомобиля (-ей) и всех их съемных частей в период пребывания таких Автомобилей на территории Исполнителя, а также обеспечить отсутствие доступа к Автомобилям других посторонних лиц до момента получения Автомобиля (-ей) Заказчиком.

6. Если во время оказания услуг Автомобилю Заказчика нанесен ущерб или повреждение, Исполнитель обязуется устранить дефект за свой счет не позднее пяти рабочих дней.
7. Все замененные запасные части и расходные материалы на транспортное средство преобритается  за счет поставщика.

8. Исполнитель обязуется после завершения ремонтных работ сдать Заказчику автомобиль в исправном техническом состоянии, полностью соответствующем техническим условиям эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля, и пригодном для безопасного использования по назначению.
