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Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с*
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Балабақша қызметкерлеріне 
арналған нысанды киімдерді 
(жұмыс халаттарын) тігу бойынша жұмыстар
	1. Жұмыстардың атауы
Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешілері мен тәрбиешілердің көмекшілеріне арналған арнайы жұмыс киімін (жұмыс халаттарын) тігу жөніндегі жұмыстар.
Жұмыстарды орындау нәтижесінде Орындаушы Тапсырыс берушіге толық дайын 24 жұмыс халатын дайындап, тапсыруға міндетті, оның ішінде:
· тәрбиешілерге арналған ақ түсті халаттар - 12 дана;
· тәрбиешілердің көмекшілеріне арналған көк түсті халаттар - 12 дана.
Орындаушы материалдар мен фурнитураны ұсынуды, қызметкерлердің жеке өлшемдерін алуды, мата үлгілерін ұсынуды, бақылау үлгілерін дайындауды, пішуді, тігуді, киіп көруді ұйымдастыруды, бұйымдардың қонымдылығын түзетуді, соңғы ылғалды-жылумен өңдеуді, булауды, үтіктеуді, таңбалауды, әр бұйымды жеке қаптауды және дайын бұйымдарды Тапсырыс берушіге жеткізуді қоса алғанда, жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті.
Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындарды Орындаушы көтереді. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төленбейді.
2. Бұйымдардың саны және өлшемдік қатары
	№
	Бұйымның атауы
	Саны

	1
	Тәрбиешіге арналған ақ түсті жұмыс халаты
	12 дана

	2
	Тәрбиешінің көмекшісіне арналған көк түсті жұмыс халаты
	12 дана

	
	Барлығы
	24 дана


Ақ түсті халаттардың болжамды өлшемдік қатары - 42-ден 60-қа дейінгі өлшемдер, көк түсті халаттардың болжамды өлшемдік қатары - 50-ден 60-қа дейінгі өлшемдер.
Бұйымдардың өлшемдер бойынша түпкілікті бөлінуі қызметкерлердің нақты жеке өлшемдері бойынша айқындалады және жаппай тігу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Орындаушы халаттар тігілетін қызметкерлерден жеке өлшемдерді өз есебінен алуды ұйымдастыруға және бұйымның түрі, өлшемі мен қажетті өлшемдік параметрлері көрсетілген өлшемдер тізімдемесін жасауға міндетті.
Әрбір дайын бұйымның өлшемі келісілген жеке өлшемдерге және киіп көру нәтижелеріне сәйкес келуге тиіс. Келісілген жеке өлшемдерді ескермей, бұйымдарды тек стандартты өлшемдер кестесі бойынша тігуге жол берілмейді.
Әрбір бұйымда оның нақты өлшеміне сәйкес келетін, анық оқылатын өлшемдік таңбалау болуы тиіс.
3. Мақсаты
Жұмыс халаттары мектепке дейінгі ұйымның үй-жайларында тәрбиешілер мен тәрбиешілердің көмекшілері күнделікті пайдалануға арналған.
Бұйымдар қызметкерлердің ұқыпты сыртқы келбетін қамтамасыз етуге, ұзақ уақыт кию кезінде жайлылық пен қозғалыс еркіндігін сақтауға, жүру, еңкею, үстел басында жұмыс істеу, үй-жайларды жинау және балалармен жұмыс істеу кезінде қолайлылықты қамтамасыз етуге, сондай-ақ күнделікті киімді тұрмыстық ластанудан қорғауға тиіс.
Халаттар ыңғайлы, практикалық, осы түрдегі өнімдерге қойылатын санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес болуы және тұрақты жуу мен тиісті күтім кезінде өзінің сыртқы көрінісі мен пайдалану қасиеттерін сақтауы тиіс.
Халаттар күнделікті жұмыс киімі ретінде пайдалануға арналған.
4. Тапсырыстың жиынтық құрамы
Тапсырыс бұйымдардың екі түрін дайындауды көздейді:
1. Тәрбиешіге арналған ақ түсті жұмыс халаты - 12 дана.
2. Тәрбиешінің көмекшісіне арналған көк түсті жұмыс халаты - 12 дана.
Әрбір халат келісілген матадан дайындалған, фурнитурасы орнатылған, тігістері мен жиектері өңделген, өлшемдік таңбасы бар және жеке қапталған толық дайын бұйым болуы тиіс.
Бір түрге жататын барлық бұйымдар бірыңғай стильде орындалып, Тапсырыс берушімен келісілген үлгіге сәйкес келуге тиіс.
5. Мата мен материалдарға қойылатын талаптар
Негізгі матаның құрамы мынадай болуы тиіс:
полиэстер - 65%;
мақта - 35%.
Матаның құрамын өзгертуге Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.
Матаның тығыздығы кемінде 160 г/м² болуы тиіс. Ұсынылатын тығыздығы - 180-200 г/м².
Келісілген құрам сақталған жағдайда жұмыс киімін тігуге арналған аралас матаны, оның ішінде T/C типті матаны, медициналық аралас матаны, медициналық твилді немесе пайдалану сипаттамалары осындай не одан жоғары баламалы матаны пайдалануға жол беріледі.
Мата мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
жеткілікті ауа өткізгіштікке ие болуы;
берік және қажалуға төзімді болуы;
ұзақ уақыт кию және тұрақты жуу кезінде пішінін сақтауы;
тұрақты жууға және үтіктеуге жарамды болуы;
өткір химиялық иісі болмауы;
тесіктері, тартылған жіптері, дақтары, тоқылу құрылымының зақымдануы және басқа да көзге көрінетін ақаулары болмауы;
өндірушінің ұсынымдары сақталған жағдайда пайдалану қасиеттерін сақтауы;
құрылымы мен боялуы біркелкі болуы.
Жуғаннан кейін матаның ұзындығы мен ені бойынша отыруы 3%-дан аспауы тиіс.
Жіптер, түймелер, ілгектер, бекіткіштер және басқа да қосалқы материалдар сапалы, берік, негізгі матамен үйлесімді және белгіленген күтім режимдеріне жарамды болуы тиіс.
Жаппай тігу басталғанға дейін Орындаушы өз есебінен Тапсырыс берушіге ақ және көк түсті маталардың қиық үлгілерін және/немесе каталог үлгілерін ұсынуға міндетті. Үлгілерде матаның құрамы, тығыздығы және қолжетімді түстері туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс.
Матаның нақты түрі, құрамы, тығыздығы мен түсі жаппай пішу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіледі.
Келісілген сипаттамаларға сәйкес келмейтін материалдарды пайдалануға жол берілмейді.
6. Түстік шешім
Тәрбиешілерге бір түсті, суретсіз және контрастылы кірістірулерсіз ақ түсті халаттар көзделеді, егер Тапсырыс берушімен өзгеше алдын ала келісілмесе.
Тәрбиешілердің көмекшілеріне бір түсті көк халаттар көзделеді. Көк түстің нақты реңкі Тапсырыс берушімен ұсынылған мата үлгісі бойынша келісіледі.
Ақ матаның түсі таза әрі біркелкі болуы, сарғыш дақтардың, сұр жолақтардың, сызықтардың және боялу біркелкілігінің бұзылуының болмауы тиіс.
Көк матаның реңкі біркелкі болуы, дақтардың, жолақтардың, бояу іздерінің, түсі оңған учаскелердің және бір партиядағы бұйымдар арасында елеулі түс айырмашылығының болмауы тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушіге қолжетімді нұсқалар ішінен қажетті реңкті таңдау мүмкіндігін ұсынуға міндетті.
Жаппай тігуге Тапсырыс беруші түс пен мата үлгісін келіскеннен кейін ғана жол беріледі. Келісілген түс пен реңкті Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз өзгертуге жол берілмейді.
7. Тәрбиешілерге арналған халаттарға қойылатын талаптар
Тәрбиешілерге арналған халаттар мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
түсі - бір түсті ақ;
пішімі - тік немесе жартылай қынамалы;
ұзындығы - шамамен 95-110 см, тізеге дейін немесе тізеден төмен, жеке өлшемдерге сәйкес нақтыланады;
жеңдері - қысқа немесе 3/4 ұзындықта;
жағасы - қайырмалы немесе жатық;
бекіткіші - түймелі немесе жасырын бекіткішті;
қалталары - кемінде екі функционалды қалта;
жеңдердің шеттері мен бұйымның төменгі жиегі ұқыпты өңделуі тиіс.
Халаттың құрылымы жүру, еңкею, үстел басында жұмыс істеу және балалармен өзара әрекеттесу кезінде қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Түймелер мен басқа бекіткіш элементтер сенімді бекітілуі тиіс. Қызметкерді немесе баланы жарақаттауы мүмкін өткір жиектерге, зақымдалған бекіткіштерге және қауіпті элементтерге жол берілмейді.
Жиһазға, ойыншықтарға немесе жабдықтарға ілініп қалуы мүмкін ұзын салбыраған бауларға, өткір металл әшекейлерге және сәндік элементтерге жол берілмейді.
Халаттың нақты үлгісі, пішімі, ұзындығы, жең түрі, жағасы, бекіткіші және қалталарының орналасуы жаппай тігу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
8. Тәрбиешілердің көмекшілеріне арналған халаттарға қойылатын талаптар
Тәрбиешілердің көмекшілеріне арналған халаттар мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
түсі - бір түсті көк;
реңкі - келісілген үлгі бойынша орташа немесе қою көк;
пішімі - тік немесе жартылай қынамалы;
ұзындығы - шамамен 95-110 см, тізеге дейін немесе тізеден төмен, жеке өлшемдерге сәйкес нақтыланады;
жеңдері - ұзын;
жағасы - қайырмалы немесе жатық;
бекіткіші - түймелі немесе жасырын бекіткішті;
қалталары - екі жапсырма бүйірлік немесе төменгі қалта;
жеңдердің шеттері мен бұйымның төменгі жиегі ұқыпты өңделуі тиіс.
Халат жүру, еңкею, үй-жайларды жинау және балаларға күтім жасау кезінде қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Түймелер мен басқа бекіткіш элементтер өткір жиектерсіз және зақымданусыз сенімді бекітілуі тиіс.
Заттарға ілініп қалуы немесе балалармен жұмыс істеу кезінде қауіп төндіруі мүмкін ұзын салбыраған бауларға, өткір металл элементтерге және сәндік бөлшектерге жол берілмейді.
Халаттың құрылымы мен үлгісі жаппай тігу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
9. Өлшем алу және бұйымдардың қонымдылығына қойылатын талаптар
Пішу басталғанға дейін Орындаушы халаттар дайындалатын қызметкерлерден жеке өлшемдерді өз есебінен алуды ұйымдастыруға міндетті.
Өлшем алу кезінде мынадай параметрлер ескерілуі тиіс:
кеуде орамы;
бел орамы;
жамбас орамы;
бойы;
бұйымның ұзындығы;
жеңнің ұзындығы;
иық ені;
дұрыс қонымдылықты қамтамасыз ету үшін қажетті өзге де параметрлер.
Орындаушы жеке өлшемдер тізімдемесін жасап, жаппай тігу басталғанға дейін оны Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
Халат денеге еркін қонып, қозғалысқа қажетті қосымша кеңдікті және бұйым конструкциясының ерекшеліктерін ескеруі тиіс.
Шамадан тыс тарлыққа, артық кеңдікке, матаның тартылуына, бұйымның қисайып тұруына, иық сызығының дұрыс орналаспауы мен жайлы киюге кедергі келтіретін басқа да кемшіліктерге жол берілмейді.
Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Орындаушы қажетті түзетулерді өз есебінен орындауға міндетті.
10. Тігу сапасына қойылатын талаптар
Бұйымдар жұмыс киімін тігу технологиясын сақтай отырып, сапалы әрі ұқыпты дайындалуы тиіс.
Мыналарға жол берілмейді:
қисық немесе тегіс емес машина тігістері;
тігіс аттап кету және жіптердің үзілуі;
шығып тұрған және бекітілмеген жіптер;
өңделмеген жиектер мен қиықтар;
бөлшектердің қисайып орналасуы;
конструкциялық элементтердің симметриясыз орналасуы;
қалталар мен фурнитураның сенімсіз бекітілуі;
матаның зақымдануы, тесіктер, кесілген жерлер және тартылған жіптер;
дақтар мен технологиялық ластану іздері;
жағаның, жеңдердің және төменгі жиектің деформациясы;
жарамсыз бекіткіштер;
бұйымды мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін өзге де өндірістік ақаулар.
Ішкі тігістер қалыпты пайдалану кезінде матаның сөгілуіне жол бермейтін тәсілмен ұқыпты өңделуі тиіс.
Қалталардың бекітілетін тұстары және басқа да жоғары жүктеме түсетін жерлер сенімді нығайтылуы тиіс.
Тігістер біркелкі орындалуы, тігіс аттап кету, жіптердің үзілуі және сөгіле бастаған тігістер болмауы тиіс.
Барлық бұйымдар бекітілген үлгіге, келісілген пішімге және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс.
11. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары
Халаттарды дайындау үшін пайдаланылатын материалдар мектепке дейінгі ұйымда күнделікті пайдалануға жарамды және осы түрдегі өнімдерге қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Бұйымдар мата өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес тұрақты жууға және үтіктеуге төзімді болуы тиіс.
Материалдар мен дайын бұйымдардан өткір химиялық иіс шықпауы тиіс.
Мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін тесіктері, кесілген жерлері, дақтары, зақымдалған тігістері, бекітілмеген түймелері және басқа да ақаулары бар бұйымдарға жол берілмейді.
Егер бұйымдар мақсаты мен жіктелуі бойынша техникалық реттеудің міндетті талаптарына жататын болса, Орындаушы сатып алу жүргізілетін елдің заңнамасында көзделген сәйкестікті бағалау құжаттарын ұсынуға міндетті.
12. Бақылау үлгілерін дайындау және киіп көруді ұйымдастыру
Жаппай тігу басталғанға дейін Орындаушы өз есебінен Тапсырыс берушіге мынадай бақылау үлгілерін дайындап ұсынуға міндетті:
тәрбиешіге арналған бір ақ халат;
тәрбиешінің көмекшісіне арналған бір көк халат.
Бақылау үлгілері негізгі партияға арналған матадан дайындалуы және келісілген мата түсіне, құрамына, тығыздығына, пішіміне, ұзындығына, жең түріне, жағасына, бекіткішіне және қалталарының орналасуына сәйкес болуы тиіс.
Тапсырыс беруші бақылау үлгілерін тексеріп, жаппай тігу басталғанға дейін оларды келіседі.
Тапсырыс беруші бақылау үлгілерін келіскеннен кейін ғана жаппай пішуге және тігуге жол беріледі.
Бұйымдар дайындалғаннан кейін Орындаушы бүкіл партияны түпкілікті тапсырғанға дейін дайын халаттарды тиісті қызметкерлерге киіп көруді ұйымдастыруға міндетті.
Киіп көру нәтижелері бойынша Орындаушы бұйымның дұрыс ұзын болмауы, тарлығы, шамадан тыс кеңдігі, қисайып тұруы және қонымдылыққа қатысты басқа да кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.
Қажет болған жағдайда түзетулер енгізілгеннен кейін қайта киіп көру ұйымдастырылады.
Мата үлгілерін ұсынуға, бақылау үлгілерін дайындауға, өлшем алуға, киіп көруге, түзетулер енгізуге және Орындаушының қателіктеріне байланысты бұйымдарды қайта дайындауға жұмсалатын шығындар жұмыс құнына кіреді және Орындаушының күшімен орындалады.
13. Ылғалды-жылумен өңдеу және үтіктеу талаптары
Барлық дайын бұйымдар соңғы ылғалды-жылумен өңдеуден, булаудан және үтіктеуден өткізілуі тиіс.
Орындаушы мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:
қыртыстар мен бүктелген іздерді кетіру;
жағаны ұқыпты өңдеу;
жеңдердің дұрыс пішінін сақтау;
төменгі жиектің тегіс өңделуі;
бұйымның пішінін сақтау;
матаның қызып кету және зақымдану іздерінің болмауы.
Дайын халаттар толық үтіктелген, таза, құрғақ және қызметкерлерге тікелей беруге дайын болуы тиіс.
Қыртыстарға, айқын бүктелген іздерге, матаның жылтырап кетуіне, күйік іздеріне, үтік іздеріне және үтіктеу барысында пайда болған басқа да ақауларға жол берілмейді.
Ылғалды-жылумен өңдеу режимі мата өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес болуы тиіс.
Булау мен үтіктеу шығындары жұмыс құнына кіреді және Орындаушының күшімен орындалады.
14. Таңбалау және қаптау талаптары
Әрбір бұйымда мынадай мәліметтер көрсетілген таңбалау болуы тиіс:
бұйымның атауы;
өлшемі;
матаның құрамы;
өндіруші туралы мәліметтер;
жуу, кептіру және үтіктеу жөніндегі ұсынымдар;
заңнамаға сәйкес міндетті өзге де мәліметтер.
Таңбалау анық оқылатын, сенімді бекітілген және күтім жөніндегі ұсынымдар сақталған жағдайда өз қасиеттерін сақтауы тиіс.
Әрбір халат ұқыпты бүктеліп, тасымалдау және сақтау кезінде шаңнан, ылғалдан және ластанудан қорғайтын таза жеке қаптамаға салынуы тиіс.
Қаптамада бұйымның түрі мен өлшемін анықтауға мүмкіндік беретін ақпарат көрсетілуі тиіс.
Ылғал, жеткілікті кептірілмеген немесе ластанған бұйымдарды қаптауға жол берілмейді.
Таңбалау мен жеке қаптау шығындары жұмыс құнына кіреді.
15. Жұмыстарды орындау мерзімдері
Жұмыстарды орындау мерзімі шартпен және Тапсырыс берушінің өтінімімен айқындалады.
Орындаушы мынадай жұмыстарды орындауға жеткілікті уақыт қарастыруға міндетті:
мата үлгілерін ұсыну;
жеке өлшемдерді алу;
модельдер мен өлшемдік параметрлерді келісу;
бақылау үлгілерін дайындау және келісу;
пішу және тігу;
жеке киіп көруді ұйымдастыру;
ескертулерді жою және бұйымдардың қонымдылығын түзету;
соңғы ылғалды-жылумен өңдеу және үтіктеу;
таңбалау, қаптау және дайын бұйымдарды жеткізу.
Бақылау үлгілерін дайындау мерзімі жұмыстарды орындаудың жалпы мерзіміне кіреді.
Жаппай тігуге Тапсырыс беруші маталарды және бақылау үлгілерін келіскеннен кейін ғана жол беріледі.
16. Орындаушының шығындары
Жұмыстарды орындау құны шарт бойынша міндеттемелерді толық әрі тиісінше орындауға қажетті Орындаушының барлық шығындарын қамтуы тиіс, оның ішінде:
негізгі мата;
қосалқы және әрлеу материалдары;
жіптер, түймелер, бекіткіштер және басқа фурнитура;
мата үлгілерін, қиықтарды және каталогтарды ұсыну;
жеке өлшемдерді алу және нақтылау;
бақылау үлгілерін дайындау;
лекалаларды әзірлеу және түзету;
пішу және тігу;
ішкі және сыртқы тігістерді өңдеу;
киіп көруді ұйымдастыру;
бұйымдардың қонымдылығын түзету;
Орындаушының қателіктеріне байланысты бұйымдарды қайта дайындау;
соңғы ылғалды-жылумен өңдеу, булау және үтіктеу;
таңбалау;
жеке қаптау;
тиеу-түсіру жұмыстары;
тасымалдау және дайын бұйымдарды Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне жеткізу;
Орындаушының кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді жою;
шартты толық әрі тиісінше орындауға байланысты өзге де шығындар.
Аталған жұмыстар мен материалдар үшін Тапсырыс берушіден қосымша ақы алынбайды.
17. Кепілдік талаптары
Орындаушы дайын бұйымдардың осы техникалық ерекшелікке, келісілген үлгілерге, жеке өлшемдерге және тігу сапасына қойылатын талаптарға сәйкестігіне кепілдік береді.
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі жұмыстар қабылданған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Кепілдік тігу ақауларына, түймелер мен қалталардың сенімсіз бекітілуіне, бекіткіштердің жарамсыздығына, тігістерді өңдеу ақауларына және Орындаушының кінәсінен туындаған басқа да кемшіліктерге қолданылады.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы анықталған өндірістік ақауларды өз есебінен жоюға, қажетті түзетулер енгізуге немесе шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде бұйымды қайта дайындауға міндетті.
18. Орындалған жұмыстарды қабылдау өлшемшарттары
Жұмыстарды қабылдау кезінде мыналар тексеріледі:
бұйымдардың жалпы саны - 24 дана;
тәрбиешілерге арналған 12 ақ халаттың болуы;
тәрбиешілердің көмекшілеріне арналған 12 көк халаттың болуы;
өлшемдер мен жеке өлшемдік параметрлердің сәйкестігі;
бекітілген бақылау үлгілеріне сәйкестігі;
келісілген түс пен реңкке сәйкестігі;
матаның құрамы мен тығыздығының белгіленген талаптарға сәйкестігі;
пішу және тігу сапасы;
ішкі және сыртқы тігістерді өңдеу сапасы;
қалталардың, түймелердің және бекіткіштердің сенімді бекітілуі;
жағаны, жеңдерді және төменгі жиекті өңдеу сапасы;
таңбалаудың бұйымның нақты өлшеміне сәйкестігі;
дақтардың, тесіктердің, тартылған жіптердің, қисайған жерлердің және басқа ақаулардың болмауы;
соңғы үтіктеу мен булаудың сапасы;
өткір бөгде иістің болмауы;
жеке қаптаманың болуы;
осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі.
Тапсырыс беруші дайын бұйымдардың бекітілген бақылау үлгілеріне сәйкестігін тексеруге және қызметкерлерге халаттарды киіп көруді ұйымдастыруға құқылы.
Белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін бұйымдар шартта көзделген тәртіппен қабылданбауы мүмкін.
Орындаушы өз кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға немесе сапасыз бұйымдарды тараптар келіскен мерзімдерде ауыстыруға міндетті.
Жұмыстар Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшелікке сәйкес келетін барлық 24 халат тапсырылғаннан және белгіленген тәртіппен қабылдау құжаттарына қол қойылғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
19. Қосымша шарттар
Матаның құрамын, тығыздығын, түсін, бұйымның пішімін, ұзындығын, жең түрін, жағасын, бекіткішін және қалталардың орналасуын өзгертуге Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.
Балабақшаның эмблемасын немесе атауын халатқа орналастыруға Тапсырыс берушімен бөлек келісу арқылы жол беріледі.
Осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген барлық техникалық параметрлер бекітілген үлгілерге, материал өндірушісінің құжаттамасына және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Орындаушы ұсынылған материалдардың сапасына, өлшемдерді дәл алуға, тігу технологиясын сақтауға, киіп көруді ұйымдастыруға, соңғы ылғалды-жылумен өңдеуге, қаптауға және дайын бұйымдардың келісілген талаптарға сәйкестігіне жауапты болады.
Барлық бұйымдар сапалы дайындалып, ұқыпты кәсіби сыртқы көрініске ие болуы және мақсаты бойынша пайдалануға толық дайын болуы тиіс.
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.


































Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п*
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. [bookmark: _Hlk530497026]
	Работы по пошиву по пошиву форменной одежды (рабочих халатов) для сотрудников детского сада


	1. Наименование работ
Работы по пошиву форменной одежды (рабочих халатов) для воспитателей и помощников воспитателей дошкольной организации.
Результатом выполнения работ является изготовление и передача Заказчику 24 полностью готовых рабочих халатов, в том числе:
халаты белого цвета для воспитателей - 12 штук;
халаты синего цвета для помощников воспитателей - 12 штук.
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ, включая предоставление материалов и фурнитуры, снятие индивидуальных мерок, предоставление образцов тканей, изготовление контрольных образцов, раскрой, пошив, проведение примерок, корректировку посадки, окончательную влажно-тепловую обработку, отпаривание, глажение, маркировку, индивидуальную упаковку и доставку готовых изделий Заказчику.
Все расходы, связанные с выполнением работ, несёт Исполнитель. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не производится.
2. Количество и размерный ряд
	№
	Наименование изделия
	Количество

	1
	Халат рабочий белого цвета для воспитателя
	12 шт.

	2
	Халат рабочий синего цвета для помощника воспитателя
	12 шт.

	
	Итого
	24 шт.


Ориентировочный размерный ряд для белых халатов - от 42 до 60 размера, для синих халатов - от 50 до 60 размера.
Окончательное распределение изделий по размерам определяется по фактическим меркам сотрудников и согласовывается с Заказчиком до начала массового пошива.
Исполнитель обязан за свой счёт организовать снятие индивидуальных мерок с сотрудников, для которых изготавливаются халаты, и составить ведомость размеров с указанием вида изделия, размера и необходимых мерок.
Размер каждого готового изделия должен соответствовать согласованным меркам и результатам примерки. Изготовление изделий исключительно по стандартной размерной сетке без учёта согласованных индивидуальных мерок не допускается.
На каждом изделии должна быть предусмотрена разборчивая размерная маркировка, соответствующая фактическому размеру изделия.
3. Назначение
Рабочие халаты предназначены для повседневного использования воспитателями и помощниками воспитателей в помещениях дошкольной организации.
Изделия должны обеспечивать опрятный внешний вид сотрудников, комфорт при длительном ношении, свободу движений при ходьбе, наклонах, работе за столом, уборке помещений и взаимодействии с детьми, а также защиту повседневной одежды от бытовых загрязнений.
Халаты должны быть удобными, практичными, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к продукции данного вида, и сохранять внешний вид и эксплуатационные свойства при регулярной стирке и надлежащем уходе.
Халаты предназначены для повседневной рабочей одежды.
4. Комплектация заказа
Заказ предусматривает изготовление двух видов изделий:
1. Белый рабочий халат для воспитателя - 12 штук.
2. Синий рабочий халат для помощника воспитателя - 12 штук.
Каждый халат должен представлять собой полностью готовое изделие, изготовленное из согласованной ткани, с установленной фурнитурой, обработанными швами и краями, размерной маркировкой и индивидуальной упаковкой.
Все изделия одного вида должны быть выполнены в едином стиле и соответствовать согласованному образцу.
5. Требования к ткани и материалам
Основная ткань должна иметь следующий состав:
полиэстер - 65%;
хлопок - 35%.
Изменение состава ткани допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
Плотность ткани должна составлять не менее 160 г/м². Предпочтительная плотность - 180-200 г/м².
Допускается использование смесовой ткани, предназначенной для изготовления рабочей одежды, в том числе ткани типа T/C, медицинской смесовой ткани, медицинского твила либо эквивалентной ткани с аналогичными или лучшими эксплуатационными характеристиками при соблюдении согласованного состава.
Ткань должна:
обладать достаточной воздухопроницаемостью;
быть прочной и устойчивой к истиранию;
сохранять форму при длительном ношении и регулярной стирке;
быть пригодной для регулярной стирки и глажения;
не иметь резкого химического запаха;
не иметь отверстий, затяжек, пятен, повреждений переплетения и других визуальных дефектов;
сохранять эксплуатационные свойства при соблюдении рекомендаций изготовителя;
иметь равномерную структуру и окраску.
Усадка ткани после стирки должна составлять не более 3% по длине и ширине.
Нитки, пуговицы, застёжки и другие вспомогательные материалы должны быть качественными, прочными, совместимыми с основной тканью и пригодными для предусмотренных условий ухода.
До начала массового пошива Исполнитель обязан за свой счёт предоставить Заказчику образцы белой и синей ткани в виде лоскутов и/или образцов из каталога с указанием состава, плотности и доступных оттенков.
Конкретный вид ткани, состав, плотность и цвет подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала массового раскроя.
Использование материалов, не соответствующих согласованным характеристикам, не допускается.
6. Цветовое решение
Для воспитателей предусматриваются халаты белого цвета, однотонные, без рисунков и контрастных вставок, если иное предварительно не согласовано с Заказчиком.
Для помощников воспитателей предусматриваются халаты синего цвета, однотонные. Конкретный оттенок синего цвета согласовывается с Заказчиком по предоставленному образцу ткани.
Белая ткань должна иметь чистый, равномерный цвет без желтоватых пятен, серых разводов, полос и неоднородности окраски.
Синяя ткань должна иметь равномерный оттенок без пятен, полос, разводов, выцветших участков и существенного разнотона между изделиями одной партии.
Исполнитель обязан предоставить Заказчику возможность выбора оттенка из доступных вариантов.
Массовый пошив допускается только после согласования Заказчиком цвета и образца ткани. Изменение согласованного цвета или оттенка без предварительного письменного согласования не допускается.
7. Требования к халатам для воспитателей
Халаты для воспитателей должны соответствовать следующим требованиям:
цвет - белый, однотонный;
фасон - прямой или полуприлегающий;
длина - ориентировочно 95-110 см, до колена или ниже колена, с уточнением по индивидуальным меркам;
рукава - короткие или длиной 3/4;
воротник - отложной или плосколежащий;
застёжка - на пуговицах либо потайная;
карманы - не менее двух функциональных карманов;
края рукавов и нижний край изделия - аккуратно обработанные.
Конструкция халата должна обеспечивать свободу движений при ходьбе, наклонах, работе за столом и взаимодействии с детьми.
Пуговицы и другие элементы застёжки должны быть надёжно закреплены. Не допускаются острые кромки, повреждённые застёжки и элементы, способные травмировать работника или ребёнка.
Не допускаются длинные свободно свисающие завязки, острые металлические украшения и декоративные элементы, способные зацепиться за мебель, игрушки или оборудование.
Конкретная модель, фасон, длина, тип рукавов, воротник, застёжка и расположение карманов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком до начала массового пошива.
8. Требования к халатам для помощников воспитателей
Халаты для помощников воспитателей должны соответствовать следующим требованиям:
цвет - синий, однотонный;
оттенок - средний или тёмно-синий по согласованному образцу;
фасон - прямой или полуприлегающий;
длина - ориентировочно 95-110 см, до колена или ниже колена, с уточнением по индивидуальным меркам;
рукава - длинные;
воротник - отложной или плосколежащий;
застёжка - на пуговицах либо потайная;
карманы - два накладных боковых или нижних кармана;
края рукавов и нижний край изделия - аккуратно обработанные.
Халат должен обеспечивать свободу движений при ходьбе, наклонах, уборке помещений и уходе за детьми.
Пуговицы и другие элементы застёжки должны быть надёжно закреплены, без острых кромок и повреждений.
Не допускаются длинные свободно свисающие завязки, острые металлические элементы и декоративные детали, способные зацепиться за предметы или представлять опасность при взаимодействии с детьми.
Конструкция и модель халата должны быть предварительно согласованы с Заказчиком до начала массового пошива.
9. Требования к снятию мерок и посадке изделий
До начала раскроя Исполнитель обязан за свой счёт организовать снятие индивидуальных мерок с сотрудников, для которых изготавливаются халаты.
При снятии мерок должны учитываться:
обхват груди;
обхват талии;
обхват бёдер;
рост;
длина изделия;
длина рукава;
ширина плеч;
иные параметры, необходимые для правильной посадки.
Исполнитель обязан составить ведомость индивидуальных мерок и согласовать её с Заказчиком до начала массового пошива.
Халат должен обеспечивать свободную посадку с учётом необходимых прибавок на свободу облегания и особенностей конструкции изделия.
Не допускаются чрезмерная теснота, излишняя ширина, натяжение ткани, перекосы, неправильное положение плечевой линии и другие недостатки, препятствующие комфортному ношению.
При выявлении несоответствий Исполнитель обязан за свой счёт выполнить необходимые корректировки.
10. Требования к качеству пошива
Изделия должны быть изготовлены качественно и аккуратно с соблюдением технологии пошива рабочей одежды.
Не допускаются:
кривые или неровные машинные строчки;
пропуски стежков и обрывы нитей;
торчащие и незакреплённые нити;
необработанные края и срезы;
перекосы деталей;
несимметричное расположение конструктивных элементов;
ненадёжное крепление карманов и фурнитуры;
повреждения ткани, отверстия, порезы и затяжки;
пятна и следы технологических загрязнений;
деформация воротника, рукавов и нижнего края;
неисправные застёжки;
иные производственные дефекты, препятствующие использованию изделия по назначению.
Внутренние швы должны быть аккуратно обработаны способом, предотвращающим осыпание ткани при нормальной эксплуатации.
Карманные участки и другие места повышенной нагрузки должны иметь надёжное закрепление.
Строчки должны быть ровными, без пропусков стежков, обрывов нитей и распускающихся швов.
Все изделия должны соответствовать утверждённому образцу, согласованному фасону и требованиям настоящей технической спецификации.
11. Требования к безопасности и эксплуатации
Материалы, используемые для изготовления халатов, должны быть пригодны для повседневного использования в дошкольной организации и соответствовать применимым требованиям безопасности для продукции данного вида.
Изделия должны выдерживать регулярную стирку и глажение в соответствии с рекомендациями изготовителя ткани.
Материалы и готовые изделия не должны иметь резкого химического запаха.
Не допускаются изделия с отверстиями, порезами, пятнами, повреждёнными швами, незакреплёнными пуговицами и другими дефектами, препятствующими использованию по назначению.
Если изделия по назначению и классификации подпадают под обязательные требования технического регулирования, Исполнитель обязан предоставить документы об оценке соответствия, предусмотренные законодательством страны закупки.
12. Изготовление контрольных образцов и проведение примерок
До начала массового пошива Исполнитель обязан за свой счёт изготовить и предоставить Заказчику следующие контрольные образцы:
один белый халат для воспитателя;
один синий халат для помощника воспитателя.
Контрольные образцы должны быть изготовлены из ткани, предназначенной для основной партии, и соответствовать согласованным цвету, составу и плотности ткани, фасону, длине, типу рукавов, воротнику, застёжке и расположению карманов.
Заказчик проверяет контрольные образцы и согласовывает их до начала массового пошива.
Массовый раскрой и пошив допускаются только после согласования контрольных образцов Заказчиком.
После изготовления изделий Исполнитель обязан организовать примерки готовых халатов на соответствующих работниках до окончательной сдачи всей партии.
По результатам примерок Исполнитель обязан за свой счёт устранить выявленные несоответствия, включая неправильную длину, тесноту, чрезмерную ширину, перекосы и другие недостатки посадки.
При необходимости Исполнитель обязан провести повторную примерку после корректировки.
Расходы на образцы тканей, изготовление контрольных образцов, снятие мерок, примерки, корректировки и повторное изготовление изделий по причине ошибок Исполнителя входят в стоимость работ и осуществляются силами Поставщика.
13. Требования к влажно-тепловой обработке и глажению
Все готовые изделия должны пройти окончательную влажно-тепловую обработку, отпаривание и глажение.
Исполнитель обязан обеспечить:
удаление складок и заломов;
аккуратную обработку воротника;
правильную форму рукавов;
ровную обработку нижнего края;
сохранение формы изделия;
отсутствие следов перегрева и повреждения ткани.
Готовые халаты должны быть полностью отглажены, чистыми, сухими и подготовленными к непосредственной выдаче работникам.
Не допускаются заломы, выраженные складки, ласы, подпалины, блестящие участки, следы утюга и другие дефекты, возникшие в процессе глажения.
Режим влажно-тепловой обработки должен соответствовать рекомендациям изготовителя ткани.
Расходы на отпаривание и глажение входят в стоимость работ и осуществляются силами Поставщика.
14. Требования к маркировке и упаковке
Каждое изделие должно иметь маркировку с указанием:
наименования изделия;
размера;
состава ткани;
сведений об изготовителе;
рекомендаций по стирке, сушке и глажению;
иных сведений, обязательных в соответствии с законодательством.
Маркировка должна быть разборчивой, надёжно закреплённой и сохраняться при соблюдении рекомендаций по уходу.
Каждый халат должен быть аккуратно сложен и упакован индивидуально в чистую упаковку, защищающую от пыли, влаги и загрязнений при транспортировке и хранении.
На упаковке должна быть указана информация, позволяющая определить вид изделия и его размер.
Не допускается упаковка влажных, недостаточно просушенных или загрязнённых изделий.
Расходы на маркировку и индивидуальную упаковку входят в стоимость работ.
15. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ определяется договором и заявкой Заказчика.
Исполнитель обязан предусмотреть время для:
предоставления образцов тканей;
снятия индивидуальных мерок;
согласования моделей и размерных параметров;
изготовления и согласования контрольных образцов;
раскроя и пошива;
проведения индивидуальных примерок;
устранения замечаний и корректировки посадки;
окончательной влажно-тепловой обработки и глажения;
маркировки, упаковки и доставки готовых изделий.
Срок изготовления контрольных образцов входит в общий срок выполнения работ.
Массовый пошив допускается только после согласования Заказчиком тканей и контрольных образцов.
16. Расходы Исполнителя
Стоимость выполнения работ должна включать все расходы Исполнителя, необходимые для полного и надлежащего исполнения обязательств по договору, в том числе:
основную ткань;
вспомогательные и отделочные материалы;
нитки, пуговицы, застёжки и другую фурнитуру;
предоставление образцов тканей, лоскутов и каталогов;
снятие и уточнение индивидуальных мерок;
изготовление контрольных образцов;
разработку и корректировку лекал;
раскрой и пошив;
обработку внутренних и наружных швов;
проведение примерок;
корректировку посадки;
повторное изготовление изделий по причине ошибок Исполнителя;
окончательную влажно-тепловую обработку, отпаривание и глажение;
маркировку;
индивидуальную упаковку;
погрузочно-разгрузочные работы;
транспортировку и доставку готовых изделий до места нахождения Заказчика;
устранение выявленных недостатков, возникших по вине Исполнителя;
иные расходы, связанные с полным и надлежащим исполнением договора.
17. Гарантийные требования
Исполнитель гарантирует соответствие готовых изделий настоящей технической спецификации, согласованным образцам, индивидуальным меркам и требованиям к качеству пошива.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты приёмки работ.
Гарантия распространяется на производственные дефекты, включая дефекты пошива, ненадёжное крепление пуговиц и карманов, неисправность застёжек, дефекты обработки швов и другие недостатки, возникшие по вине Исполнителя.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счёт устранить выявленные производственные дефекты, выполнить корректировку либо повторно изготовить изделие в порядке и сроки, предусмотренные договором.
18. Критерии приёмки выполненных работ
При приёмке проверяются:
общее количество изделий - 24 штуки;
наличие 12 белых халатов для воспитателей;
наличие 12 синих халатов для помощников воспитателей;
соответствие размеров и индивидуальных мерок;
соответствие утверждённым контрольным образцам;
соответствие согласованному цвету и оттенку;
соответствие состава и плотности ткани установленным требованиям;
качество кроя и пошива;
качество обработки внутренних и наружных швов;
надёжность крепления карманов, пуговиц и застёжек;
качество обработки воротника, рукавов и нижнего края;
соответствие маркировки фактическому размеру изделия;
отсутствие пятен, отверстий, затяжек, перекосов и других дефектов;
качество окончательного глажения и отпаривания;
отсутствие резкого постороннего запаха;
наличие индивидуальной упаковки;
соответствие требованиям настоящей технической спецификации.
Заказчик вправе проверить соответствие готовых изделий утверждённым контрольным образцам и провести примерку халатов на сотрудниках.
Изделия, не соответствующие установленным требованиям, могут быть не приняты в порядке, предусмотренном договором.
Исполнитель обязан за свой счёт устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине, либо заменить изделия ненадлежащего качества в сроки, согласованные сторонами.
Работы считаются выполненными после передачи Заказчику всех 24 халатов, соответствующих настоящей технической спецификации, и подписания документов о приёмке в установленном порядке.
19. Дополнительные условия
Изменение состава ткани, плотности, цвета, фасона, длины изделия, типа рукавов, воротника, застёжки и расположения карманов допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
Нанесение эмблемы или наименования детского сада допускается по отдельному согласованию с Заказчиком.
Все технические параметры, не установленные настоящей спецификацией, должны соответствовать утверждённым образцам, документации изготовителя материалов и применимым требованиям законодательства.
Исполнитель несёт ответственность за качество предоставленных материалов, точность снятия мерок, соблюдение технологии пошива, проведение примерок, окончательную влажно-тепловую обработку, упаковку и соответствие готовых изделий согласованным требованиям.
Все изделия должны быть изготовлены качественно, иметь аккуратный профессиональный внешний вид и быть полностью готовыми к использованию по назначению.
Срок исполнения работ: В течение 15 календарных дней с момента вступления в силу договора.




