ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
 Работы по перенастройке и настройке системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования.
1. Цель выполнения работ
Восстановление стабильной работы существующей системы видеонаблюдения, состоящей из 8 видеокамер, включая 2 видеокамеры с автономным питанием от солнечных батарей, путём настройки нового модулятора (модуля) и устранения периодических сбоев в работе оборудования.
2. Перечень выполняемых работ
1. Провести диагностику существующей системы видеонаблюдения, состоящей из 8 видеокамер.
2. Проверить работоспособность 6 основных видеокамер, монитора, видеорегистратора и соединительных линий.
3. Выполнить настройку нового модулятора (модуля) системы видеонаблюдения, обеспечить совместимость и корректную передачу видеосигнала от подключённого оборудования.
4. Провести диагностику и перенастройку 2 видеокамер с автономным питанием от солнечных батарей, устранить причины периодического отключения и потери видеосигнала в пределах возможностей имеющегося оборудования.
5. Проверить настройки подключения видеокамер, параметры передачи сигнала и сетевые настройки для обеспечения стабильной работы системы.
6. Выполнить настройку даты, месяца, года, времени и часового пояса на оборудовании видеонаблюдения.
7. Настроить удалённый доступ к системе видеонаблюдения через мобильный телефон Заказчика.
8. Обеспечить возможность просмотра изображения со всех доступных видеокамер на мобильном телефоне в режиме реального времени.
9. Проверить корректность отображения даты, месяца, года и времени на видеозаписях и при просмотре камер через мобильное приложение, если такая функция поддерживается оборудованием.
10. Провести итоговое тестирование системы видеонаблюдения, проверить стабильность работы камер и правильность передачи изображения после выполнения настроек.
3. Требования к результату работ
По завершении работ Исполнитель должен обеспечить:
· работоспособность всех 8 видеокамер при условии исправности оборудования;
· корректную настройку нового модулятора (модуля);
· устранение выявленных причин периодических сбоев и потери видеосигнала;
· стабильную работу 2 солнечных видеокамер в пределах возможностей их питания и связи;
· корректную установку даты, месяца, года и времени;
· возможность удалённого просмотра камер через мобильный телефон Заказчика;
· проверку работы системы после завершения настройки.
4. Условия выполнения и приёмки работ
Работы выполняются на существующем оборудовании Заказчика. Приёмка осуществляется после проверки работоспособности видеокамер, монитора, видеорегистратора, нового модуля и мобильного приложения.
При выявлении необходимости замены оборудования, аккумуляторов, блоков питания, кабелей или иных комплектующих такие работы и материалы предварительно согласовываются с Заказчиком.
По результатам выполнения работ оформляется акт выполненных работ в установленном порядке.

