Техническая спецификация на услугу перезарядки огнетушителей
Услуга включает в себя: 
1. Внешний осмотр
2. Взвешивание
3. Вскрытие
4. Проверка порошка на сыпучесть
5. Опломбировка
6. Замена шланга распылителя по необходимости
7. Замена чеки
8. Наклейка с датой перезарядки на последующие 2 года
9. Замена запорно-пускового устройства
10. Замена индикатора давления (манометра) по необходимости
11. Покраска корпуса при необходимости
12. Поднятие давления до нормы
13. Досыпка порошка по необходимости
14. Замена сифонной трубки по необходимости
15. Забор и возврат огнетушителей


Огнетушители на перезарядку
	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Огнетушитель ОП-5 
	шт
	15

	2
	ОгнетушительОПУ-5
	шт
	13

	3
	ОгнетушительОУ-5 
	шт 
	1


  Итого                                                               29 штук.
 
 
 Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметіне техникалық сипаттама
Қызметке мыналар кіреді:
1. Сыртқы емтихан
2. Салмақ өлшеу
3. Аутопсия
4. Ұнтақтың ағындылығын тексеру
5. Тығыздау
6. Бүріккіш шлангты қажетінше ауыстырыңыз
7. Ауыстыруды тексеру
8. Келесі 2 жылға зарядтау күні бар стикер
9. Бекіту және іске қосу құрылғысын ауыстыру
10. Қажет болса, қысым көрсеткішін (манометрді) ауыстыру
11. Қажет болған жағдайда корпусты бояу
12. Қысымды қалыпты деңгейге дейін көтеру
13. Қажетіне қарай ұнтақ қосу
14. Сифон түтігін қажетінше ауыстыру
15. Өрт сөндіргіштерді жинау және қайтару
Қайта зарядтауға арналған өрт сөндіргіштер
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