Техникалық сипаттама 
Техническая спецификация

1. Жалпы мәліметтер / Общие сведения
	Қазақша
	Орысша

	Тапсырыс беруші
	Заказчик

	С.Әбдіжаппаров атындағы ЖББМИ КММ
	КГУ «СОШ им. С. Абдижаппарова»

	Объект
	Объект

	Интернат жатақханасының медкабинеті, ішкі дәретхана және жуыну бөлмесі
	Медкабинет, внутренний туалет и душевая комната интерната

	Негіздеме
	Основание

	2026 жылғы 28 тамызда жер асты су құбырларының жарылуына байланысты қалпына келтіру жұмыстары
	Восстановительные работы в связи с разрывом подземных водопроводных труб 28 августа 2026 года


2. Жалпы міндеттемелер / Общие обязательства
	№
	Қазақша
	Орысша

	1
	Барлық материалдарды мердігер өз есебінен сатып алып, объектіге әкеліп, толықтай орнатуға және монтаждауға міндетті. Тапсырыс беруші ешқандай материал бермейді.
	Все материалы подрядчик приобретает за свой счет, доставляет на объект, полностью устанавливает и монтирует. Заказчик материалы не предоставляет.

	2
	Объект мектеп-интернат болғандықтан мердігер кез келген халаты (сапасыз, ұқыпсыз) жұмыстар үшін толық материалдық, қаржылық және заңды жауапкершілікте болады.
	Поскольку объект является школой-интернатом, подрядчик несет полную материальную, финансовую и юридическую ответственность за любые халатные (некачественные) работы.

	3
	Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай (тауарлар мен жұмыстарға).
	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев (на товары и работы).


3. Сатып алынатын тауарлар / Закупаемые товары
	№
	Атауы (қазақша)
	Наименование (орысша)
	Сипаттамасы / Характеристика
	Саны
	Негізгі техникалық талаптар / Основные технические требования

	1
	Кафель
	Кафель (плитка)
	60×60 см
	32 м²
	Керамикалық немесе керамогранит, ылғалға төзімді, жуыну бөлмесіне арналған

	2
	Пластик труба
	Пластиковая труба
	32 мм
	20 м
	Полипропилен (PPR) немесе PE, қысымға төзімді (≥10 бар), суық/ыстық суға арналған

	3
	Муфта
	Муфта
	32 мм
	10 шт
	Пластик, 32 мм трубаға сәйкес

	4
	Паварот (бұрыш)
	Угол (поворот)
	32 мм
	12 шт
	Пластик, 90° бұрыш, 32 мм

	5
	Трайник
	Тройник
	32×20 мм
	10 шт
	Пластик, 32×20 мм

	6
	Крайник (кран)
	Кран
	32 мм
	10 шт
	Шаровой кран, 32 мм, латунь немесе пластик

	7
	Крайник (кран)
	Кран
	20 мм
	10 шт
	Шаровой кран, 20 мм

	8
	Кафельный клей
	Клей для плитки
	—
	15 шт (қап)
	Ылғалға төзімді, ішкі жұмыстарға арналған

	9
	Шибенка тас
	Щебень
	—
	1 камаз
	Құрылыс щебні (фракция 5–20 мм)

	10
	Сгон
	Сгон
	25 мм
	6 шт
	Болат немесе латунь, 25 мм

	11
	Американка муфта
	Американка (разъемная муфта)
	25 мм
	6 шт
	Латунь немесе пластик, 25 мм


4. Қауіпсіздік ережелері / Правила безопасности
	№
	Қазақша
	Орысша

	1
	Жұмысшылар арнайы киіммен және қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Нұсқаулық жүргізілуі міндетті.
	Работники должны быть обеспечены спецодеждой и средствами защиты. Инструктаж обязателен.

	2
	Жұмыс аймағы қоршалып, ескерту белгілері орнатылады. Оқушылар мен қызметкерлердің кіруіне тыйым салынады.
	Рабочая зона ограждается, устанавливаются предупреждающие знаки. Вход учащихся и персонала запрещен.

	3
	Жұмыстарды мүмкіндігінше оқушылар болмаған уақытта жүргізу.
	Работы по возможности выполнять в отсутствие учащихся.

	4
	Су құбырларын жөндеу кезінде су толық өшіріліп, жүйе қысымнан босатылуы тиіс.
	При ремонте водопровода вода полностью отключается, система освобождается от давления.

	5
	Жұмыс аяқталған соң объект толық таза күйінде тапсырылады, қалдықтар жиналады.
	После завершения работ объект сдается в полностью чистом состоянии, отходы убираются.

	6
	Қауіпсіздік ережелерін бұзған жағдайда тапсырыс беруші жұмысты тоқтатуға және шартты бұзуға құқылы.
	При нарушении правил безопасности заказчик вправе остановить работы и расторгнуть договор.


[bookmark: _GoBack]5. Қосымша шарттар / Дополнительные условия
	Қазақша
	Орысша

	Барлық тауарлар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс.
	Все товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

	Жеткізу және жұмыс орны – интернат жатақханасы аумағы.
	Место поставки и выполнения работ – территория интерната.

	Қабылдау-тапсыру актісі тапсырыс берушінің өкілімен бірге рәсімделеді.
	Акт приема-передачи оформляется совместно с представителем заказчика.

	Мердігер жоғарыдағы барлық талаптарды қабылдайтынын растайды.
	Подрядчик подтверждает принятие всех вышеуказанных требований.



