Техникалық сипаттама
Жұмыс түрі: Қызылорда облысы бойынша МКД Н.Назарбаев даңғылы 23 және Тасбөгет к., Ш.Есенов көшесі 22 мекен-жайындағы 4 қабатты және 3 қабатты әкімшілік ғимараттарында пластик витраждау және екі қабатты әйнекті терезелерді жасау мен орнату жұмыстары.
Орындалатын жұмыс көлемі:
Өлшемі 2,35 х 2,88 м болатын әкімшілік ғимараттың ішінде шыны есіктері бар пластик витражды бөлшектеу және 2,35 х 2,88 м өлшемді шыны есігі бар бір пластик витражды орнату.
Ағаш терезелерді трамплинді тереземен бөлшектеу (өлшемдері: 1,46х0,80м; 1,40х0,80м; 1,70х0,80м) және пластик терезелерді орнату: 1,46х0,80м - 1 дана; 1,40х0,80м - 1 дана; 1,70х0,80м - 1 дана.
Пластик терезелерге екі қабатты терезелерді орнату, өлшемдері: 0,66х0,44м - 6 дана; 1,24х0,64м - 2 дана; 1,24х0,45м - 1 дана; 0,89х0,54м - 2 дана.
Пластик терезеге екі қабатты әйнекпен қапталған терезені орнату, өлшемі: 0,89х0,97м - 1 дана.
Құрылыс қалдықтарын шығару міндетті болып табылады. Қалпына келтіру жұмыстары (шпаклевка жағу және эмульсиямен бояу) қамтылады.
Жеткізушілерге қойылатын талаптар:
Жұмысқа қатысты барлық қажетті материалдар жеткізушінің есебінен қамтамасыз етіледі. Ғимараттағы кіреберіс бөліктің пластик құрылымын (витраждар) жасау бойынша жұмыстар сапалы әрі уақытылы жүргізілуі керек.
Жұмысты орындау кезінде пайдаланылмаған жаңа материалдарды пайдалану керек. Материалдар үшін тиісті құжаттарды ұсыну қажет: шығу тегі, сапасы, сәйкестік сертификаты.
Жұмыстың толық сипаттамасы, пайдаланылған материал, жұмыс көлемі техникалық сипаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын ақау актісінде көрсетілген.
Жұмыс қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттерге сәйкес жүргізілуі керек: ГОСТ 30674-2023; ГОСТ 30971-2012.
Орындалған жұмыстың кепілдік мерзімі - 1 жыл.
Тапсырыс беруші жабдықтаушы қызметкерлеріне жатақхана мен тамақ бере алмайды.
Байланыс телефоны: +7 (7242) – 400105 (4024), ұялы телефон: +7 (777) 305-95-15.


Техническая спецификация
Вид работ: Работы по изготовлению и установке пластиковых витражей и стеклопакетов в 4-этажном и 3-этажном административных зданиях ДГД по Кызылординской области по адресу: г. Кызылорда, пр. Н.Назарбаева, 23 и п. Тасбогет, ул. Ш.Есенова, 22.
Объем выполняемых работ:
Демонтаж пластикового витража со стеклянными дверями внутри административного здания размером 2,35 х 2,88 м и монтаж одного пластикового витража со стеклянной дверью размером 2,35 х 2,88 м.
Демонтаж деревянных окон с трамплиновым окном (размеры: 1,46х0,80м; 1,40х0,80м; 1,70х0,80м) и установка пластиковых окон: 1,46х0,80м - 1 шт; 1,40х0,80м - 1 шт; 1,70х0,80м - 1 шт.
Установка стеклопакетов на пластиковые окна, размеры: 0,66х0,44м - 6 шт; 1,24х0,64м - 2 шт; 1,24х0,45м - 1 шт; 0,89х0,54м - 2 шт.
Установка окна с двойным остеклением на пластиковое окно, размер: 0,89х0,97м - 1 шт.
Вывоз строительного мусора является обязательным. Восстановительные работы (нанесение шпатлевки и покраска эмульсией) входят в объем работ.
Требования к поставщику:
Все необходимые для работы материалы предоставляются за счет поставщика. Работы по изготовлению пластиковой конструкции (витражей) входной группы здания должны производиться качественно и своевременно.
При выполнении работ необходимо использовать новые, не бывшие в употреблении материалы. На материалы необходимо предоставить соответствующие документы: происхождение, качество, сертификат соответствия.
Полное описание работы, используемый материал, объем работ указаны в дефектном акте, который является неотъемлемой частью технической спецификации.
Работа должна проводиться в соответствии с действующими стандартами и техническими регламентами: ГОСТ 30674-2023; ГОСТ 30971-2012.
Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год.
Заказчик не может предоставить общежитие и питание для работников поставщика.
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