
Көрсетілетін қызметтердің техникалық сипаттамасы

         Kia Sorento 2025 жылы шығарылған, 2.5 Smartstream MPI (180 а.к.) бензинді қозғалтқышы, AWD толық жетек жүйесі бар автокөлігіне ТО-3.
Автокөлікке ТО-3 техникалық қызмет көрсету өндірушінің техникалық регламентіне сәйкес 47 000 км жүрісте немесе 10 айдан кейін (қайсысы бұрын орын алса Жұмыстарды орындау барысында автокөлік өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес келетін түп нұсқа Kia қосалқы бөлшектері мен шығын материалдарын пайдалану ұсынылады.
Осыған байланысты, мемлекеттік сатып алу шеңберінде жоғарыда көрсетілген автокөлікке ТО-3 техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өндірушінің ресми техникалық регламентіне және автокөліктің нақты VIN-МХ1RH81DDTK376858 сәйкес сапалы әрі толық көлемде орындауды сұраймыз.
Сонымен қатар, орындалған жұмыстардың нәтижесі бойынша тиісті құжаттарды, орындалған жұмыстар актісін және пайдаланылған қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

ТО-3 барысында келесі негізгі жұмыстардың орындалуы көзделеді:
1. Қозғалтқыш майын және май сүзгісін ауыстыру;
2. Салон сүзгісін ауыстыру;
3. Қозғалтқыштың ауа сүзгісінің техникалық жағдайын тексеру және қажет болған жағдайда ауыстыру;
4. Тежегіш сұйықтығын тексеру және өндірушінің регламентіне сәйкес ауыстыру (DOT4)
5. Тежегіш жүйесінің техникалық жағдайын тексеру және алдыңғы және артқы калоткасын ауыстыру; 
6. Алдыңғы және артқы жүріс бөлігін, аспа және рульдік басқару элементтерін тексеру;
7. AWD толық жетек жүйесінің техникалық жағдайын тексеру;
8. Раздатка (бұрыштық редуктор), кардан білігі және артқы дифференциалдың жағдайын тексеру;
9. Раздатка мен артқы дифференциалдағы май деңгейін тексеру және ауыстыру;
10. Электрондық басқару блоктарына компьютерлік диагностика жүргізу және ақаулық кодтарын тексеру;
11.  «Оталдыру шамдарын ауыстыру». (свеча зажигания)
12. Өндірушінің техникалық регламентінде көзделген өзге де тексеру және қызмет көрсету жұмыстарын орындау.
Жұмыстарды орындау барысында автокөлік өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес келетін түпнұсқа Kia қосалқы бөлшектері мен шығын материалдарын пайдалану ұсынылады.
Осыған байланысты, мемлекеттік сатып алу шеңберінде жоғарыда көрсетілген автокөлікке ТО-3 техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өндірушінің ресми техникалық регламентіне және автокөліктің нақты VIN-МХ1RH81DDTK376858 сәйкес сапалы әрі толық көлемде орындауды сұраймыз.
Сонымен қатар, орындалған жұмыстардың нәтижесі бойынша тиісті құжаттарды, орындалған жұмыстар актісін және пайдаланылған қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары туралы ақпаратты ұсыну қажет.































Техническая спецификация оказываемых услуг

KIA Sorento 2025 года выпуска, бензиновый двигатель 2.5 Smartstream MPI (180 л. с.), ТО-3 на автомобиль с системой полного привода AWD.
Техническое обслуживание автомобиля ТО-3 рекомендуется в соответствии с Техническим регламентом производителя на пробеге 47 000 км или через 10 месяцев (в зависимости от того, что произошло ранее, при выполнении работ рекомендуется использовать запасные части и расходные материалы Kia оригинального варианта, соответствующие техническим требованиям автопроизводителя.
В этой связи, в рамках государственных закупок просим выполнить работы по техническому обслуживанию ТО-3 вышеуказанного автомобиля качественно и в полном объеме в соответствии с официальным техническим регламентом производителя и фактическим VIN-МХ1RH81DDTK376858.
Кроме того, по результатам выполненных работ необходимо предоставить соответствующие документы, акт выполненных работ и информацию об использованных запасных частях и расходных материалах.

В ходе ТО-3 предусматривается выполнение следующих основных работ:
1. замена моторного масла и масляного фильтра;
2. замена салонного фильтра;
3. проверка технического состояния воздушного фильтра двигателя и при необходимости замена;
4. проверка и замена тормозной жидкости в соответствии с регламентом производителя (DOT4)
5. проверка технического состояния тормозной системы и замена передней и задней калотки; 
6. проверка передней и задней ходовой части, подвески и рулевого управления;
7. проверка технического состояния системы полного привода AWD;
8. проверка состояния раздатки (угловой редуктор), карданного вала и заднего дифференциала;
9. проверка и замена уровня масла в раздатке и заднем дифференциале;
10. проведение компьютерной диагностики электронных блоков управления и проверка кодов неисправностей;
11.»замена свечей зажигания". (свеча зажигания)
12.выполнение иных ревизионных и сервисных работ, предусмотренных техническим регламентом производителя.
При выполнении работ рекомендуется использовать оригинальные запасные части Kia и расходные материалы, соответствующие техническим требованиям автопроизводителя.
В этой связи, в рамках государственных закупок просим выполнить работы по техническому обслуживанию ТО-3 вышеуказанного автомобиля качественно и в полном объеме в соответствии с официальным техническим регламентом производителя и фактическим VIN-МХ1RH81DDTK376858.
Кроме того, по результатам выполненных работ необходимо предоставить соответствующие документы, акт выполненных работ и информацию об использованных запасных частях и расходных материалах.
