Техническая спецификация 
1. Адрес Заказчика: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Амангельды 134.
2. Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей согласно таблице.
3. Обслуживание баллонов осуществляется после непосредственного применения и не реже, чем каждые 5 лет. Проверяется наличие отметки с датой последней перезарядки. Требование о перезарядке ОП в авто исполняется каждый год, а если хранение агрегата осуществляется вне салона, то ежегодно, как и для производств.
4. Все расходы, связанные с данной услугой, осуществляются за счет средств Поставщика, в том числе замена и переустановка кранов, манометров и других деталей огнетушителей при необходимости.

	п/п
	Наименование услуг/товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Переосвидетельствование огнетушителей ОП 5
	шт
	19

	2
	Переосвидетельствование огнетушителей ОП 8
	шт
	1

	3
	Перезарядка огнетушителей ОП 2
	шт
	6

	4
	Переосвидетельствование огнетушителей ОУ 5
	шт
	2



Техникалық ерекшелік
1. Тапсырыс берушінің мекенжайы: Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Амангелді көшесі, 134.
2. Өрт сөндіргіштерді кестеге сәйкес қайта куәландыру және қайта зарядтау.
3. Баллондарға қызмет көрсету тікелей қолданылғаннан кейін және кемінде 5 жыл сайын жүзеге асырылады. Соңғы рет қайта зарядталған күні көрсетілген белгінің болуы тексеріледі. Автокөліктегі ҰӨ-ні қайта зарядтау туралы талап жыл сайын орындалады, ал егер агрегатты салоннан тыс жерде сақтау жүзеге асырылса, онда өндіріс орындарындағы сияқты жыл сайын.
4. Осы қызметке байланысты барлық шығыстар Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады, оның ішінде крандарды, манометрлерді және де басқа өрт сөндіргіштердің бөлшектерін қажеттілік кезінде ауыстыру және қайта орнату. 

	р/с
	Қызметтің/тауардың атауы
	Өлш. бірл.
	Саны

	1
	Өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру ҰӨ 5
	дана
	19

	2
	Өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру ҰӨ 8
	дана
	1

	3
	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау ҰӨ 2
	дана
	6

	4
	Өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру КӨ 5
	дана
	2
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