Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление, демонтаж и установку межкомнатных дверей офисных кабинетов

1. Наименование услуги:
Изготовление, демонтаж и монтаж межкомнатных дверей офисных кабинетов — 4 комплекта.

2. Основные характеристики:
· назначение — межкомнатные двери глухие; 
· размер дверного полотна — 2000 × 800 мм; 
· тип — классическая; 
· конструкция — царговая;
· материал — МДФ;
· покрытие – экошпоновое покрытие (влагостойкое с устойчивостью к механическим воздействиям); 
· цвет — ясень светлый или листвиница смежная (согласовать с Заказчиком); 
· внешний вид, фактура и иные декоративные характеристики — по согласованию с Заказчиком. 

3. Комплектация 1 дверного блока:
· дверное полотно — 1 шт.; 
· дверная коробка – 1 шт.;
· порог – 1 шт.; 
· наличники – 3 шт.; 
· дверные петли – 2 шт.; 
· дверная ручка – 1 шт.; 
· врезной замок (с ключами) – 1 шт.; 
· необходимый крепёж и монтажные материалы. 

4. Перечень работ:
Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ, включающий:
1. изготовление, доставка дверей и комплектующих; 
2. демонтаж существующих межкомнатных дверей; 
3. подготовку дверных проёмов; 
4. установку дверных коробок; 
5. монтаж дверных полотен; 
6. заполнить монтажные зазоры монтажной пеной;
7. установить доборные элементы (при необходимости);
8. установку дверных ручек и врезных замков; 
9. регулировку дверей и проверку правильности открывания/закрывания; 
10.  выполнение необходимых отделочных и крепёжных работ; 
11.  дверь и фурнитура за счет поставщика;
12.  выравнивание откосов и отделка (при необходимости)
13.  уборку строительного мусора после завершения работ. 

5. Требования к материалам:
Установленные двери должны соответствовать размерам дверных проемов. 
Все двери, комплектующие и материалы должны быть новыми, качественными, прочными, без повреждений и дефектов, пригодными для длительной эксплуатации. Все элементы фурнитуры должны быть надежно закреплены и исправно функционировать. Зазоры между полотном и коробкой должны быть равномерны по всему периметру. 

6. Согласование:
Цвет, дизайн, фактура, конкретный материал и иные характеристики дверей подлежат предварительному обязательному согласованию с Заказчиком. Для согласования: +7 776 907 78 97.

7. Количество:
4  (четыре) двери в комплекте со всеми необходимыми комплектующими.

 8. Гарантийные обязательства Поставщик предоставляет гарантию сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев на поставленные межкомнатные двери, дверные коробки, фурнитуру и выполненные монтажные работы с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранить выявленные недостатки, возникшие по причине некачественных материалов, комплектующих или ненадлежащего выполнения монтажных работ, либо произвести замену неисправных элементов.

9. Срок выполнения работ: в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.

10. Место поставки: Костанайская область, г. Костанай, пр. Н. Назарбаева 85а.






2-қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
кеңсе кабинеттерінің бөлмеаралық есіктерін дайындау, бөлшектеу және орнату бойынша

1. Қызметтің атауы
Кеңсе кабинеттерінің бөлмеаралық есіктерін дайындау, бөлшектеу және орнату – 4 жиынтық.
2. Негізгі сипаттамалары:
· Мақсаты – ішкі бөлмелерге арналған тұтас (әйнексіз) есіктер;
· Есік төсемінің өлшемі – 2000 × 800 мм;
· Түрі – классикалық;
· Құрылымы – царгалық конструкция;
· Материалы – МДФ;
· Қаптамасы – ылғалға төзімді және механикалық әсерлерге орнықтылығы жоғары экошпон жабыны;
· Түсі – ашық шаған немесе сәйкес реңктегі балқарағай түсі (Тапсырыс берушімен келісу бойынша);
· Сыртқы түрі, фактурасы және өзге де сәндік сипаттамалары – Тапсырыс берушімен келісу бойынша.
3. Бір есік блогының жиынтықталуы
· Есік төсемі – 1 дана;
· Есік қорабы – 1 дана;
· Табалдырық – 1 дана;
· Есік жақтаулары (наличниктер) – 3 дана;
· Есік топсалары – 2 дана;
· Есік тұтқасы – 1 дана;
· Кіріктірілетін құлып (кілттерімен)– 1 дана;
· Қажетті бекіткіштер мен монтаждау материалдары.

4. Жұмыстардың тізбесі
Өнім беруші төмендегілерді қамтитын жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті:
1. Есіктер мен олардың жиынтықтауыштарын дайындау және жеткізу;
2. Қолданыстағы бөлмеаралық есіктерді бөлшектеу;
3. Есік ойықтарын монтаждауға дайындау;
4. Есік қораптарын орнату;
5. Есік төсемдерін орнату;
6. Монтаждау саңылауларын монтаждау көбігімен толтыру;
7. Қажет болған жағдайда қосымша есік элементтерін орнату;
8. Есік тұтқалары мен кіріктірілетін құлыптарды орнату;
9. Есіктерді реттеу және олардың дұрыс ашылып-жабылуын тексеру;
10. Қажетті әрлеу және бекіту жұмыстарын орындау;
11. Есіктер мен фурнитураны Өнім берушінің қаражаты есебінен қамтамасыз ету;
12. Қажет болған жағдайда есік ойықтарының қапталдарын тегістеу және әрлеу;
13. Жұмыстар аяқталғаннан кейін құрылыс қалдықтарын жинау және шығару.

5. Материалдарға қойылатын талаптар
Орнатылатын есіктер есік ойықтарының өлшемдеріне сәйкес келуге тиіс.
Барлық есіктер, жиынтықтауыштар мен материалдар жаңа, сапалы, берік, зақымданулар мен ақауларсыз және ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды болуы тиіс. Фурнитураның барлық элементтері сенімді бекітіліп, тиісінше жұмыс істеуі керек. Есік төсемі мен есік қорабының арасындағы саңылаулар бүкіл периметр бойынша біркелкі болуы тиіс.

6. Келісу тәртібі:
Есіктердің түсі, дизайны, фактурасы, нақты материалы және өзге де сипаттамалары Тапсырыс берушімен алдын ала міндетті түрде келісілуге тиіс.
Келісу мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 776 907 78 97.

7. Саны
Барлық қажетті жиынтықтауыштарымен бірге 4 (төрт) есік жиынтығы.

8. Кепілдік міндеттемелер
Өнім беруші жеткізілген бөлмеаралық есіктерге, есік қораптарына, фурнитураға және орындалған монтаждау жұмыстарына Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай кепілдік беруге міндетті.
Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші сапасыз материалдарды, жиынтықтауыштарды пайдалану немесе монтаждау жұмыстарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған анықталған кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға не ақаулы элементтерді ауыстыруға міндетті.

9. Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
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