ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по текущему ремонту системы «Антипаника» с заменой и установкой комплектующих
Заказчик: КГУ «Лицей-интернат «Білім-инновация» для одарённых девочек» акимата города Астаны.
Место выполнения работ: г. Астана, ул. Бердибека Сокпакбаева, 17.
Срок выполнения работ: в соответствии с условиями договора.
1. Перечень комплектующих
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Ключ доступа DS-1990A или совместимый эквивалент
	10 шт.

	2
	Блок питания 12 В, 3 А
	3 шт.

	3
	Аккумулятор 12 В, 7 А·ч
	3 шт.

	4
	Считыватель ТМ, совместимый с существующей системой
	12 шт.

	5
	Контроллер Z-5R Case или совместимый эквивалент
	5 шт.

	6
	Кнопка тревожная с фиксацией
	2 шт.

	7
	Кабель-канал 15×10 мм
	700 м

	8
	Кабель КСПВ 2×0,50 мм или эквивалент
	1 600 м


2. Требования к работам
Подрядчик выполняет демонтаж неисправных элементов (по необходимости), поставку, монтаж и подключение перечисленных комплектующих, монтаж 700 м кабель-канала, прокладку 1 600 м кабеля, регистрацию ключей доступа, настройку и проверку работоспособности системы.
Все комплектующие должны быть новыми, исправными и совместимыми с действующим оборудованием. Все материалы, доставка, расходные материалы, демонтаж, монтаж, подключение, настройка и испытания включаются в общую стоимость работ и обеспечиваются за счёт подрядчика.
Работы выполняются с соблюдением требований пожарной безопасности и электробезопасности РК. После ремонта должна обеспечиваться возможность беспрепятственной эвакуации людей через соответствующие двери.
3. Приёмка и гарантия
Результат работ проверяется в присутствии представителя заказчика и оформляется актом выполненных работ. Гарантия на выполненные работы и установленные комплектующие — не менее 12 месяцев со дня подписания акта.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Құрамдас бөлшектерді ауыстыру және орнату арқылы «Антипаника» жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстарына
Тапсырыс беруші: Астана қаласы әкімдігінің «Дарынды қыз балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ.
Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Бердібек Соқпақбаев көшесі, 17.
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт талаптарына сәйкес.
1. Қажетті құрамдас бөлшектер тізбесі
	№
	Атауы
	Саны

	1
	DS-1990A қол жеткізу кілті немесе үйлесімді баламасы
	10 дана

	2
	12 В, 3 А қуат көзі блогы
	3 дана

	3
	12 В, 7 А·сағ аккумулятор
	3 дана

	4
	Қолданыстағы жүйемен үйлесімді ТМ оқығышы
	12 дана

	5
	Z-5R Case контроллері немесе үйлесімді баламасы
	5 дана

	6
	Бекітілетін дабыл түймесі
	2 дана

	7
	15×10 мм кабель-арна
	700 м

	8
	КСПВ 2×0,50 мм кабелі немесе баламасы
	1 600 м


2. Жұмыстарға қойылатын талаптар
Мердігер ақаулы элементтерді қажет болған жағдайда бөлшектеуді, көрсетілген құрамдас бөлшектерді жеткізуді, орнатуды және қосуды, 700 м кабель-арнаны монтаждауды, 1 600 м кабельді төсеуді, қол жеткізу кілттерін тіркеуді, жүйені баптауды және жұмыс қабілеттілігін тексеруді орындайды.
Барлық құрамдас бөлшектер жаңа, жарамды және қолданыстағы жабдықпен үйлесімді болуы тиіс. Материалдар, жеткізу, шығыс материалдары, бөлшектеу, монтаждау, қосу, баптау және сынау шығындары жұмыстардың жалпы құнына енгізіледі және мердігер есебінен қамтамасыз етіледі.
Жұмыстар ҚР өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалады. Жөндеуден кейін тиісті есіктер арқылы адамдардың кедергісіз эвакуациялануы қамтамасыз етілуі тиіс.
3. Қабылдау және кепілдік
Жұмыс нәтижесі тапсырыс берушінің өкілі қатысуымен тексеріліп, орындалған жұмыстар актісімен рәсімделеді. Орындалған жұмыстар мен орнатылған құрамдас бөлшектерге кепілдік мерзімі актіге қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
