ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по ремонту и установке камер видеонаблюдения
1. Общие сведения
Наименование закупки: Услуги по ремонту, монтажу и настройке системы видеонаблюдения.
Планируемый объём: до 8 камер видеонаблюдения.
Срок оказания услуг: согласно условиям договора с Заказчиком.
2. Цель закупки
Целью закупки является обеспечение исправного и бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения объекта здравоохранения посредством ремонта существующих камер, и установки новых камер, восстановления кабельных соединений, настройки оборудования и проверки работоспособности системы.
Работы должны выполняться с учётом требований безопасности, особенностей эксплуатации здания образовательной организации и сохранности существующей инфраструктуры.
3. Перечень и объём работ
	№
	Наименование работ и заменяемых деталей
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Первичная диагностика существующих камер и системы видеонаблюдения
	услуга
	1

	2
	Проверка состояния камер, кабелей, разъёмов, блоков питания и соединений
	комплект
	18

	3
	Ремонт неисправных камер видеонаблюдения, если восстановление технически возможно
	шт.
	До 18

	4
	Демонтаж неисправных или подлежащих замене камер
	шт.
	По факту

	5
	Поставка и установка новых камер уличный 3 штук, внутренний 5 штук 
	шт.
	До 8

	6
	Монтаж и восстановление кабельных линий, замена повреждённых разъёмов
	м / шт.
	По факту

	7
	Монтаж креплений, защитных коробок и необходимых соединительных элементов
	комплект
	По потребности

	8
	Установка нового видео регистратора на 32 камеры 
	шт.
	1

	9
	Настройка камер, сетевых параметров и параметров изображения
	шт.
	По факту

	10
	
блок питания PV-Link PV-DC5A+ предназначен для обеспечения стабильного питания камер видеонаблюдения и другого оборудования системы безопасности, выдаёт напряжение 12В с током до 5А
	шт
	1

	11
	Проверка общей работоспособности системы и передача результата Заказчику
	услуга
	1


Примечание: окончательные объёмы ремонта, замены оборудования и расходных материалов определяются после диагностики и согласования с Заказчиком. Работы и материалы, не предусмотренные согласованным объёмом, выполняются только после дополнительного согласования.
4. Технические требования к оборудованию
	№
	Параметр
	Требование

	1
	Тип оборудования
	Цифровые сетевые IP-камеры либо оборудование, совместимое с существующей системой

	2
	Разрешение изображения
	Не менее 2 Мп для новых камер, если иное не обусловлено проектом или совместимостью

	3
	Режим съёмки
	Цветное изображение при достаточном освещении

	4
	Ночная съёмка
	Наличие ИК-подсветки или иного подходящего решения при необходимости

	5
	Исполнение
	Внутреннее или наружное в зависимости от места установки

	6
	Защита корпуса
	Для наружной установки — степень защиты не ниже IP66 либо эквивалентная, если соответствует условиям эксплуатации

	7
	Подключение
	Ethernet, PoE или иной совместимый способ подключения

	8
	Совместимость
	Совместимость с имеющимся видеорегистратором, программным обеспечением и сетевой инфраструктурой

	9
	Крепление
	Надёжное крепление с учётом материала поверхности и места установки

	10
	Комплектность
	Камера, необходимые крепёжные элементы, соединители и другие предусмотренные комплектующие


При замене оборудования Исполнитель обязан предварительно проверить его совместимость с существующей системой. Замена видеорегистратора, жёстких дисков, коммутаторов и иных основных узлов допускается только при наличии обоснованной необходимости и согласования с Заказчиком.
5. Требования к выполнению работ
5.1. До начала работ Исполнитель проводит обследование системы и согласовывает с Заказчиком места ремонта, замены и установки камер.
5.2. Установка камер должна обеспечивать необходимый обзор согласованных участков, исключать необоснованные слепые зоны и не создавать препятствий для передвижения людей.
5.4. Кабельные линии должны быть закреплены надлежащим образом, защищены от механических повреждений и не создавать угрозу безопасности детей, работников и посетителей.
5.5. Подключение к электропитанию и сетевой инфраструктуре должно выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований электробезопасности и пожарной безопасности.
5.6. При выполнении работ необходимо обеспечить сохранность стен, потолков, дверей, мебели и другого имущества Заказчика.
5.7. Исполнитель обязан использовать исправные инструменты, качественные расходные материалы и оборудование, соответствующее заявленным техническим характеристикам.
5.8. После завершения монтажа Исполнитель выполняет настройку системы, проверяет изображение, соединение с видеорегистратором и доступность архива при наличии функции записи.
5.9. Пароли, настройки доступа и иные сведения, необходимые для эксплуатации системы, передаются уполномоченному представителю Заказчика. Несанкционированное копирование видеозаписей и передача доступа третьим лицам не допускаются.
6. Требования к результату оказания услуг
По завершении работ должны быть обеспечены следующие результаты:
· отремонтированные камеры функционируют в пределах восстановленных технических характеристик;
· новые камеры установлены и надёжно закреплены в согласованных местах;
· изображение с камер доступно на предусмотренном рабочем месте или видеорегистраторе;
· проверены необходимые параметры изображения и режимы съёмки;
· проверена запись и воспроизведение архива, если соответствующая функция предусмотрена системой;
· кабельные соединения и крепления выполнены надлежащим образом;
· отсутствуют незакреплённые провода и иные опасные элементы;
· Заказчику переданы сведения о выполненных работах и гарантийных обязательствах.
7. Критерии приёмки
Приёмка оказанных услуг осуществляется представителем Заказчика после проверки выполненных работ.
	№
	Критерий проверки
	Условие приёмки

	1
	Соответствие объёму
	Выполнены согласованные работы

	2
	Работа камер
	Камеры включаются и передают изображение

	3
	Качество изображения
	Изображение позволяет распознавать объекты в пределах согласованной зоны наблюдения

	4
	Подключение
	Камеры подключены к предусмотренной системе

	5
	Запись и архив
	Запись и воспроизведение проверены, если предусмотрены системой

	6
	Монтаж
	Крепления надёжны, кабели защищены и закреплены

	7
	Безопасность
	Работы не создают угрозы людям и имуществу

	8
	Документация
	Представлены акт выполненных работ и гарантийные сведения


Результаты проверки фиксируются в акте выполненных работ. При выявлении недостатков Исполнитель обязан устранить их в согласованный сторонами срок без дополнительной оплаты, если они возникли по его вине либо связаны с ненадлежащим качеством выполненных работ.
8. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен:
1. Обладать необходимыми знаниями и квалификацией для выполнения работ по ремонту и монтажу систем видеонаблюдения.
2. Использовать совместимые и исправные оборудование, инструменты и материалы.
3. Соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности.
4. Соблюдать установленный на объекте пропускной режим и внутренние правила образовательной организации.
5. Обеспечивать сохранность оборудования и имущества Заказчика.
6. Не разглашать сведения о системе безопасности, конфигурации сети и параметрах доступа.
7. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.
8. Все расходы по выше указанным и иным работам возлагаются на исполнителя
9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантийный срок на выполненные монтажные и ремонтные работы устанавливается договором и составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ, если иное не установлено условиями закупки.
9.2. На новое оборудование предоставляется гарантия производителя либо иной гарантийный срок, установленный договором и документацией на оборудование.
9.3. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранять недостатки, возникшие по его вине или вследствие некачественного выполнения работ, без дополнительной оплаты.
9.4. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации, механического воздействия третьих лиц, аварий электропитания и иных обстоятельств, не связанных с действиями Исполнителя, если это подтверждено надлежащим образом.
9.5. Порядок обращения по гарантии, сроки реагирования и устранения неисправностей определяются договором.
10. Требования к документам по завершении работ
Исполнитель предоставляет Заказчику:
· акт выполненных работ;
· перечень отремонтированных, заменённых и установленных камер с указанием мест установки;
· перечень использованных материалов и комплектующих;
· сведения о гарантийных сроках;
· инструкции или сведения, необходимые для эксплуатации установленного оборудования, при наличии;
· актуальные параметры настройки и доступа, необходимые уполномоченным сотрудникам Заказчика.

