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          1. Компания оказывающий услуги должен иметь соответствующие документы по замене автомобильных масел в двигателе и коробке.
          2. В черте в селе Баршатас должен быть  специализированный СТО с запасными частями по замене, СТО должно находиться не более 3 км от села.
          3. При каждой замене масло необходимо менять воздушный, масленый и топливные фильтра, замена шин в год два раза сезонные 

Услуга по замене масло производится по инициативе Заказчика в течение  2026 года . Масло для  замены должно быть официально рекомендованное автопроизводителем.
Шины 195х75х16. – 4 штук , Воздушные, маслянные, топливные фильтры; Масло моторное зимняя 5*40 в конистре 4 литра -2 шт, бензо насос, Антифриз 15 литр, аккумулятор 75 должны быть оригинальными, сертифицированы. 
Срок эксплуатции автомобиля после замены автозапчестей гарантия 1 год.
  Замена масло  7 000 км.

	

	



	


















                               Техникалық сипаттама

1. Қызмет көрсететін компанияда қозғалтқыш пен трансмиссиялық  майларын ауыстыру үшін тиісті құжаттары болуы керек 
2. Баршатас ауылынын шегінде майды ауыстыру бойынша мамандандырылған ТҚҚ болуы тиіс, ТҚҚ ауылдардан 3 км аспауы тиіс,
3. Майды әр ауыстырған кезде ауаны, майды және отын сүзгілерін ауыстыру қажет, шиналар жылына екі рет, маусымдық түрде ауыстырылады.

Майды ауыстыру қызметі Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша 2026 жыл аралығында жүзеге асырылады. Ауыстырылатын майды автомобиль өндірушісі ресми түрде ұсынуы керек.
 Дөңгелектер 195х75х16. – 6 дана ,Ауа, май, отын сүзгілері; 4 литрлік контейнердегі мотор майы - 2 дана, бензин сорғы, 20 литр антифриз, 75 литр батарея түпнұсқа және сертификатталған болуы керек.
 Ауыстыру май 7000 км.
