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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
GPS-трекерлерді сатып алу, жеткізу және орнату (монтаждау) қызметтері
	1. Сатып алу нысаны
	GPS-трекерлерді сатып алу, жеткізу, автокөліктерге орнату (монтаждау) және жүйені баптау қызметтері

	2. Орнату және баптау шарттары (Монтаждау)
	1) Өнім беруші (Жеткізуші) GPS-трекерлерді Тапсырыс берушінің автокөліктеріне өз күшімен және өз есебінен толық орнатуды (монтаждауды) қамтамасыз етеді;
2) Құрылғыларды автокөліктің борттық желісіне қосу, тығыз орналастыру, пломбалау және толық жұмысқа қосу Өнім беруші тарапынан жүзеге асырылады;
3) Орталық бағдарламалық қамтамасыз етуге (серверге) қосу және баптау жұмыстары кіреді.

	3. Функционалдық талаптар
	1) Нақты уақыт режимінде (real-time) автокөлік орналасқан жерін GPS/GLONASS арқылы анықтау;
2) Қозғалыс маршрутының тарихын, жылдамдығын, тұрақ орындарын және жанармай деңгейін (датчик болған жағдайда) тіркеу;
3) Картада бақылау аймақтарын (геозоналарды) белгілеу және олардың шекараларынан өтуді бақылау;
4) Деректерді серверге үздіксіз беру және есептерді дайындау.

	4. Техникалық сипаттамалары
	1) Жұмыс кернеуі: 9-36V DC;
2) Орынды анықтау дәлдігі: < 10 м;
3) Байланыс модулі: GSM/GPRS/3G/4G;
4) Ішкі аккумулятор: кемінде 170 мАч (резервтік қуат);
5) Жұмыс температурасы: -40°C-тан +70°C-қа дейін.

	5. Жеткізу және орнату орны
	Астана қ., Мұржақып Дулатұлы көшесі, 183 (Тапсырыс берушінің аумағы/автотұрағы)

	6. Кепілдік мерзімі
	Монтаждау және іске қосу сәтінен бастап кемінде 12 ай

	7. Сапа талаптары
	Тауарлар мен орнату қызметтері жаңа, сапалы және ҚР заңнамасына сәйкес сертификатталған болуы тиіс
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по приобретению, поставке и установке (монтажу) GPS-трекеров

	1. Предмет закупа
	Услуги по приобретению, поставке, установке (монтажу) GPS-трекеров на автотранспорт и настройке системы

	2. Условия установки и монтажа
	1) Поставщик обязан произвести полный монтаж и установку GPS-трекеров на автотранспорт Заказчика своими силами и за свой счет;
2) Работы включают подключение устройств к бортовой сети автотранспорта, скрытую установку, опломбирование и пусконаладку;
3) Подключение к серверному программному обеспечению мониторинга и его базовая настройка входят в обязанности Поставщика.

	3. Функциональные требования
	1) Определение точного местоположения транспортных средств в режиме реального времени посредством GPS/GLONASS;
2) Фиксация истории маршрута, скорости движения, мест стоянок и уровня топлива (при наличии датчиков);
3) Настройка контрольных зон (геозон) на карте и фиксация пересечения их границ;
4) Бесперебойная передача данных на сервер и формирование отчетов.

	4. Технические характеристики
	1) Рабочее напряжение: 9-36V DC;
2) Точность позиционирования: < 10 м;
3) Модуль связи: GSM/GPRS/3G/4G;
4) Внутренний аккумулятор: не менее 170 мАч (резервное питание);
5) Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

	5. Место поставки и установки
	г. Астана, ул. Мыржакыпа Дулатова, 183 (территория / автостоянка Заказчика)

	6. Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев с момента завершения монтажа и пусконаладки

	7. Требования к качеству
	Товары и услуги по установке должны быть качественными, проверенными и сертифицированными в РК
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