Техникалық ерекшелік


Балабақша аумағында сыртқы жарықтандыру жүйесін диагностикалау бойынша жұмыстар көрсету және ақаулық себептерін анықтау. Сыртқы жарықтандыру жүйелерін және 12 дана жарықтандыру тіректерін (бағаналарын) кешенді тексеру. Орындаушы кабельдік желілерді оқшаулаудың зақымдануы және байланыстардың сенімділігі тұрғысынан тексеруге, шамдарды тексеруге міндетті. Сыртқы жарықтандыру қалқанының жай-күйін тексеру. Кәбіл желістерінің оқшаулау кедергісін және жерге тұйықтау контурын өлшеу (қажет болған жағдайда). Тексеру нәтижелерi бойынша орындаушы ақаулықтың себебiн анықтауға және әрбiр бiрлiк бойынша тексеру актiлерiн жасауға тиiс. Сыртқы жарықтандыру желісінің ағымдағы жай-күйі туралы техникалық қорытынды. Қажетті жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының тізбесі бар ақаулық ведомосын жасау. Жөндеу және ауыстырылатын материалдардың құнын есептеу. Қызмет көрсету орны Ержанов 63А мекен-жайы бойынша орналасқан балабақша аумағында.
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Оказание работ по диагностике системы наружного освещения на территории детского сада и выявление причины неисправности. Комплексное обследование систем наружного освещения и опор (столбов) освещения в  количестве 12 шт. Исполнитель обязан провести обследование кабельных линий на предмет повреждения изоляции и надежности контактов, осмотр светильников. Проверка состояния щитовой наружного освещения. Замеры сопротивления изоляции кабельных линий и контура заземления (при необходимости).  По результатам обследования исполнитель должен определить причину неисправности и составление актов осмотра по каждой единице. Техническое заключение о текущем состоянии сети наружного освещения. Составление дефектной ведомости с перечнем необходимых ремонтно-восстановительных работ. Расчет стоимости ремонта и заменяемых материалов. Место оказания услуги на территории детского сада по адресу Ержанова 63А.
