Техникалық сипаттама

Өрт дабылы жүйесін орнату және іске қосу жұмыстары
Қызмет көрсету орны: Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Миялы ауылы Атырау облысы білім басқармасының Қызылқоға ауданының білім бөлімінің "Нұр-шуақ" бөбекжай-бақшасы " коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

№1 бөлім монтаждау-жөндеу жұмыстары 

	1
	Өрт дабылы жүйесін орнату және іске қосу жұмыстары 




№ 2 Бөлім Материалдар 

	№
	Қажетті материалдар атауы
	Бірлік
	Саны

	1
	ПКП Гранит-24
	дана
	1

	2
	Түтін датчигі
	дана
	190

	3
	Табло шығу
	дана
	15

	4
	Сирена Маяк-12
	дана
	15

	5
	Аккумулятором 12 Вт 7 А/ч
	дана
	1

	6
	Датчик ИПР
	дана
	15

	7
	Жылу датчигі
	дана
	25

	8
	КСПВ 0,5*8 кабелі
	м
	800

	9
	КСПВ 0,5*6 кабелі
	м
	800

	10
	Кабель арна 10*15
	м
	1500

	11
	Бекіту материалы (бұрандалар, чопиктер, тайрапс және т. б.)
	қорап
	1


Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы автоматты өрт дабылы жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексеруге міндетті: датчиктер мен детекторлардың іске қосылуын тексеруді орындау: Орындалған жұмыстарды тапсыруды жүзеге асыру

Техническая спецификация
Установка и пуско-налодочные охранно-пожарной сигнализациий 
Место оказания услуг: Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Нұр-шуақ" отдела образования Кызылкогинского района Управления образования Атырауской области"
Раздел №1 Монтажно-налодочные работы
	№
	Наименование работы

	1
	Установка и пуско-налодочные охранно-пожарной сигнализациий


Раздел №2 Материалы
	№
	Наименование материалов
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	ПКП Гранит-24
	шт
	1

	2
	Датчик дымовой
	шт
	190

	3
	Табло выход
	шт
	15

	4
	Сирена Маяк-12
	шт
	15

	5
	Аккумулятором 12 Вт 7 А/ч
	шт
	1

	6
	Датчик ИПР
	шт
	15

	7
	Датчик тепловой
	шт
	25

	8
	Кабель КСПВ 0,5*8
	м
	800

	9
	Кабель КСПВ 0,5*6
	м
	800

	10
	Кабель канал 10*15
	м
	1500

	11
	Крепежный материал (шурупы, чопики, тайрапсы и т.д)
	уп
	1


По завершению работ Исполнитель обязан провести проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации: Выполнить тестирование срабатывания датчиков и извещателей:
Осуществить сдачу выполненных работ в присутствии предтавителя Заказчика. Все необходима материалы и оборудования требуемые для выполнения работ и восстановление системы включены в стоимости. Настояшего предложения.
