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Техническая спецификация
Срок поставки: 16 календарных дней со дня подписания Договора
Место поставки: г.Астана, проспект. Женис 15А.
Изделие: Напольная трибуна (пюпитр) для выступлений
Назначение
Предназначена для проведения конференций, презентаций, лекций, семинаров, выставок и других публичных мероприятий.
Конструкция
· Тип: напольная стационарная трибуна. 
· Конструкция: комбинированная, с декоративной опорной стойкой. 
· Основание: прямоугольное, устойчивое. 
· Рабочая поверхность: верхняя площадка для размещения документов, ноутбука или планшета. 
· Дополнительный элемент: декоративная металлическая дугообразная опора. 
Материалы
· Основная несущая стойка: МДФ или многослойная фанера с декоративным покрытием. 
· Верхняя площадка: МДФ с защитным покрытием. 
· Основание и декоративные элементы: нержавеющая сталь или сталь с хромированным покрытием. 
· Крепежные элементы: металлические, антикоррозионные. 
Покрытие
· Деревянные элементы: лакокрасочное покрытие, цвет по согласованию с Заказчиком. 
· Металлические элементы: полированная нержавеющая сталь либо хромирование. 
Ориентировочные габаритные размеры
· Высота: 1100–1200 мм. 
· Ширина основания: 450–550 мм. 
· Глубина основания: 350–450 мм. 
· Размер столешницы: 400–500 × 300–400 мм. 
Эксплуатационные характеристики
· Устойчивая конструкция, исключающая опрокидывание при нормальной эксплуатации. 
· Поверхность устойчива к истиранию и воздействию бытовых моющих средств. 
· Отсутствие острых кромок и заусенцев. 
· Возможность эксплуатации в помещениях при температуре от +10 °C до +35 °C и относительной влажности до 80%. 
Комплект поставки
1. Трибуна в сборе — 1 шт. 
2. Комплект крепежа (при необходимости) — 1 компл. 
3. Паспорт изделия — 1 шт. 
Масса
· Ориентировочно: 15–25 кг. 
Гарантия
· Не менее 12 месяцев. 
Техникалық ерекшелік
Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн.
Жеткізу орны: Астана қ., Жеңіс даңғылы, 15А.
Бұйым: Сөйлеуге арналған еденге орнатылатын мінбер (пюпитр).
Мақсаты
Конференциялар, презентациялар, дәрістер, семинарлар, көрмелер және басқа да көпшілік іс-шараларды өткізуге арналған.
Конструкциясы
· Түрі: еденге орнатылатын стационарлық мінбер.
· Конструкциясы: сәндік тіреуіш бағанасы бар құрама конструкция.
· Негізі: тікбұрышты, орнықты.
· Жұмыс беті: құжаттарды, ноутбукты немесе планшетті орналастыруға арналған жоғарғы алаң.
· Қосымша элементі: сәндік металл доға тәрізді тіреуіш.
Материалдары
· Негізгі көтергіш бағана: сәндік жабыны бар МДФ немесе көп қабатты фанера.
· Жоғарғы алаңы: қорғаныш жабыны бар МДФ.
· Негізі және сәндік элементтері: тот баспайтын болат немесе хромдалған жабыны бар болат.
· Бекіту элементтері: металл, коррозияға қарсы қорғанышы бар.
Жабыны
· Ағаш элементтері: лак-бояу жабыны, түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша.
· Металл элементтері: жылтыратылған тот баспайтын болат немесе хромдау.
Шамамен алынған габариттік өлшемдері
· Биіктігі: 1100–1200 мм.
· Негізінің ені: 450–550 мм.
· Негізінің тереңдігі: 350–450 мм.
· Үстелше өлшемі: 400–500 × 300–400 мм.
Пайдалану сипаттамалары
· Қалыпты пайдалану кезінде аударылып кетуді болдырмайтын орнықты конструкция.
· Беті қажалуға және тұрмыстық жуғыш құралдардың әсеріне төзімді.
· Өткір жиектері мен қылаулары болмауы тиіс.
· +10 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі үй-жайларда пайдалануға мүмкіндік береді.
Жеткізу жиынтығы
1. Құрастырылған мінбер — 1 дана.
2. Бекіту элементтерінің жиынтығы (қажет болған жағдайда) — 1 жиынтық.
3. Бұйымның паспорты — 1 дана.
Салмағы
· Шамамен: 15–25 кг.
Кепілдік
· Кемінде 12 ай.
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