ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                         на обследованию и измерению сопротивления изоляции электросетей, электроприемников и защитного заземления электрооборудования (технический отчет).


Необходимо провести обследованию и измерению сопротивления изоляции электросетей, электроприемников и защитного заземления электрооборудования (технический отчет).

Выполнить: 

· Акт проверки правильности собранной схемы на световой эффект;

· Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1кВ;

· Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» от источника питания до место замыкания фазы на землю;

· Измерение металлической связи между заземлителями и заземляемыми элекментами;

· Измерение сопротивления растекания тока заземляющего устройство;

· Однолинейная электрическая схема;

· Заключение;


Результаты проведенных профилактических измерений и испытаний должно соответствовать допустимым Нормам Правил: ПУЭ и ПТЭ.


Профилактические проверки, измерения и испытания должно проводиться в объеме и сроки, предусмотренными ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ.

Срок исполнения: по заявке Заказчика
Адреса предоставления услуг:город Алматы, Турксибский район, Папанина,220
Электр желілерінің, электр қабылдағыштардың және электр жабдығын қорғайтын жерге тұйықтау оқшаулағышының кедергісін тексеруге және өлшеуге арналған техникалық ерекшелік (техникалық есеп).

Электр желілерін, электр қабылдағыштарды оқшаулау кедергісін және электр жабдығын қорғайтын жерге тұйықтау (техникалық есеп) тексеру және өлшеу жүргізу қажет.

Орындау:

Жарық эффектісіне жиналған схеманың дұрыстығын тексеру актісі;

1кв дейін сымдар мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу;

"Фаза-нөл" ілмегінің қоректену көзінен фазаның жерге тұйықталу орнына дейінгі кедергісін өлшеу;

Жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталатын элекменттер арасындағы металл байланысын өлшеу;

Жерге тұйықтау құрылғысының ток ағымының кедергісін өлшеу;

Бір сызықты электр тізбегі;

 Қорытынды;

Жүргізілген профилактикалық өлшеулер мен сынақтардың нәтижелері Қағидалардың рұқсат етілген нормаларына сәйкес келуі тиіс: ЭҚЕ және ТПЕ.

Профилактикалық тексерулер, өлшеулер мен сынақтар ЭОЕ, ТПЕ, ПТБ, ПББ көзделген көлемде және мерзімде жүргізілуге тиіс.

Орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Қызмет көрсету мекенжайы: Алматы қаласы, Турксибский район, Папанина,220
