Техническая спецификация
Пошив форменной одежды (без погон) для старшего начальствующего состава
1. Общие требования к работе:

1) Форменная одежда должна соответствовать требованиям, установленным Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года № 166  «О некоторых вопросах органов прокуратуры Республики Казахстан».  Упаковка, маркировка и этикетирование должно быть в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования к маркировке продукции», утвержденных приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ.
2) Все предметы форменного обмундирования (одежды) производятся посредством индивидуального пошива, с обязательным снятием мерок одежды с каждого старшего начальствующего состава Комитета, согласно списку, утвержденному Заказчиком. Снятие мерок, замеров и подгонка осуществляется – 2 (два) раза – первоначально и окончательно с выездом по адресам
·  город Астана, Маскеу 34
3) Дату примерок согласовать с заказчиком заранее. Данная услуга осуществляется за счет средств поставщика и включена в цену договора. 
4) Образцы ткани и фурнитуры должны быть предоставлены на момент снятия мерок и должны быть утверждены Заказчиком. 
5) Поставщик должен учесть все расходы связанные с оказанием услуги и включить расходы по доставке, стоимость материалов, транспортные и другие накладные расходы. 
6) Заказчик имеет право получать информацию о ходе оказания услуг, а также вносить замечания на услуги в случае обнаружения недостатков. При несоответствии индивидуального замера готовому изделию Поставщик обязуется перешить форменное обмундирование за свой счет.
7) Поставщик обязан упаковать каждое изделие индивидуально в плотный полиэтиленовый пакет (мешок) и чехол на молнии соответствующий размерно-ростовочным данным Заказчика и сложить на плечики.
8) Срок исполнения: в течение 20 (двадцать) календарных дней после регистрации Договора в территориальном органе Казначейства МФ РК. Гарантийный срок пост продажного обслуживания – 12 месяцев.
9) Место поставки готовой продукции: город Астана, Маскеу 34.
10)  Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТ 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТ 6309-93.

2. Технические характеристики форменной одежды (без погон) 

	№
	Наименование изделия
	Количество форменной одежды
	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ

	Мужская форменная одежда (без погон)

	1
	Рубашка с длинным рукавом
	4
	Рубашка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы и двумя нагрудными накладными карманами с клапанами. По низу рубашки притачной пояс, по боковым швам стянутый резинкой в четыре ряда.

Воротник втачной, отложной на притачной стойке.

Рукава двухшовные, втачные, по локтевым швам обработаны шлицы, по низу рукавов притачные манжеты, застегивающиеся на пуговицы. Спинка на двойной притачной кокетке с двумя защипами по шву притачивания кокетки. По плечевым швам настрочены 2 шлевки и обметаны 2 петли в области горловины на расстоянии 13 см от шва втачивания рукава, расстояние между петлями 1,5 см, шлевками 5 см.

Ширина отделочных строчек 0,2 см от края. Ширина стачивающихся швов 1 см. Цвет: белый - 2, голубой - 2.

	2
	Рубашка с коротким рукавом
	2
	Рубашка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы и двумя нагрудными накладными карманами с клапанами. По низу рубашки притачной пояс, по боковым швам стянутый резинкой в четыре ряда.

Воротник втачной, отложной с лацканами на стойке.

Рукава короткие, двухшовные, втачные, по низу рукавов обработаны имитирующие манжеты. Спинка на двойной притачной кокетке с двумя защипами по шву притачивания кокетки. По плечевым швам настрочены шлевки и обметаны 2 петли в области горловины на расстоянии 13 см от шва втачивания рукава, расстояние между петлями 1,5 см, шлевками - 5 см. Ширина отделочных строчек 0,2 см от края.

Ширина стачивающихся швов 1 см. Цвет: белый - 1, голубой - 1.


Техникалық ерекшелігі

Аға басшылық құрамға (погонсыз) нысанды киім тігу
1. Жұмысқа жалпы талаптар:
1) Формалық киім, Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 20 қазандағы «Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының кейбір мәселелері туралы» № 166 Жарлығының  және «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген талаптарына сәйкес буып түю, таңбалау және зат белгі қою талаптарына сәйкес келуі тиіс.
2) Барлық формалық киімдерді тігу Комитеттің Аға басшылық құрамнан міндетті түрде киім өлшемдерін алу әдісімен, Тапсырыс берушімен бекітілген тізімге сәйкес жүргізіледі. Өлшемдерді алу, өлшеу және қиыстырып келтіру
Астана қаласы, Мәскеу, 34 мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.
3) Өлшеу күнін тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі қажет. Аталған қызмет көрсету өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады және шарттың бағасына енгізілген. 
4) Матаның және фурнитураның үлгілері өлшемдер алу кезінде ұсынылуы керек және Тапсырыс берушімен бекітілуі тиіс.
5) Өнім беруші міндетті түрде көрсетілген қызметке  жеткізу шығындарын қоса, материалдардың құнын, транспорттық және басқа да үстеме шығыстардарға  барлық шығындарды қоса ескеруі қажет.
6) Тапсырыс беруші көрсетілетін қызмет туралы мәлімет алуға, кемшіліктер болған жағдайда ескерту жасауға құқығы бар. Жеке түрде алынған өлшемдер дайын тауарға сәйкес келмеген жағдайда қызмет көрсетуші өз есебінен нысанды киімді қайта тігеді.

7) Өнім беруші әрбір өнімді жеке қалың полиэтилен пакетіне (қапшық) және Тапсырыс берушінің өлшем-бой деректеріне сәйкес келетін сыдырма ілгек тағылатын қапшыққа және ілгішке іліп салуға міндетті.

8) Орындау мерзімі: Келісім шарт ҚР ҚМ Қазынашылық аумақтық органында тіркелгеннен кейін             20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде. Сатылған кейінгі қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі - 12 ай
9) Дайын өнімді жеткізу орны: Астана қаласы,  Мәскеу 34.
10) Технологияға қойылатын талаптар: МЕМСТ 12807-2003 сәйкес қабылған тігіске, тігістерге және

тігінге, МЕМСТ6309-93 сәйкес жіптерге.
2. Формалық киімнің техникалық ерекшелігі (погонсыз)

	№
	Киім атауы
	Формалық киім саны
	Көрсетілетін қызметтердің техникалық және сапалық ерекшеліктері мен толық сипаттамасы

	Ерлерге арналған нысанды киім (погонсыз)

	1
	Ұзын жеңді жейде
	4
	Тік пішінді, орталық өңірден түймелермен түймеленеді және клапанды екі жапсырма төс қалтасы бар. Жейденің төменгі жағында бүйір тігістері төрт қатар резинкамен тартылып, жалғана тігілген белдік.

Қондырмалы қайырма жағалы, тіктеп жалғанған.

Жеңі жапсыра тігілген, қос тігісті, шынтақ тігістері шлицамен өңделген, жеңінің төменгі жағына түймелермен түймеленетін манжеталар жалғана тігілген. Арқасында жалғана тігілген қос қабатты иніші бар, иніш тігілген тігіс бойымен екі жерден қаусырылған. Иығының тігістерінде 2 ұстағыш тігілген және жеңнің жапсыра тігілген тігісінен 13 см жерде мойын тұсы 2 ілмекпен торланған, ілмектердің арасы 1,5 см, ұстағыштардың арасы - 5 см.
Өңдеген тігістерінің ені шетінен 0,2 см. Қайылған тігістерінің ені 1 см. Жейде түсі: Ақ – 2 дана, көгілдір түсті – 2 дана.

	2
	Қысқа жеңді жейде
	2
	Тік пішінді, орталық өңірден түймелермен түймеленеді және клапанды екі жапсырма төс қалтасы бар. Жейденің төменгі жағында бүйір тігістері төрт қатар резинкамен тартылып, сырып тігілген белдік.

Қондырмалы қайырма жағалы, лацканы бар, тіктеп жалғанған.

Жеңі қысқа, сырылған қос тігісті, жеңінің төменгі жағына имитациялы манжеталар салынған. Арқасында жалғана тігілген қос қабатты иніші бар, иніш тігілген тігіс бойымен екі жерден қаусырылған. Иығының тігістерінде ұстағыштар тігілген және жеңнің жапсыра тігілген тігісінен 13 см жерде мойын тұсы 2 ілмекпен торланған, ілмектердің арасы 1,5 см., ұстағыштардың арасы - 5 см. Өңдеген тігістерінің ені шетінен 0,2 см. Қайылған тігістерінің ені 1 см. Жейде түсі: Ақ – 1 дана, көгілдір түсті – 1 дана.


