Техническая спецификация
Замена масла служебного автомобиля 
	№
	Марка 
	Год выпуска и VIN код 
	Наименование услуги

	2
	KIA SPORTAGE
	2021 года
MX1KGCCBXMK097473
	Замена масла(Liqui Moly 0W-20) замена фильтров (масляный,  воздушный топливный салонный) антифриз (красный)-10 литр



        Требуемая характеристика моторного масла: Полусинтетическое моторное масло с комбинацией высококачественных базовых компонентов с новейшими присадочными технологиями обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при отрицательных температурах,превосходную защиту двигателя от износа и увеличенный интервал замены. Предотвращает образование отложений в масляной системе,обеспечивает чистоту двигателя. Минимизация образования отложений и шлама. Защита от износа.Способность сбережения топлива и снижения до минимума расхода на угар.Низкотемпературное эксплуатационные свойства.Обеспечение увеличения интервала замены моторного масла. Поставщик обязуется прибыть в поселок и произвести замену.
      Гарантийный срок до следующей замены масла.
      Поставщик перед заменой масла должен предоставить Заказчику сертификат качества масла и фильтра и согласовать качество заливаемого масла. В сумму договора входит стоимость моторного масла, фильтра, сумма всех затрат на обслуживание.

















Техникалық ерекшелік
Қызметтік автокөліктің мотор майын және фильтрлерін ауыстыру 

	№
	А/м маркасы
	Шыққан жылы және VIN код
	Автокөлікке техникалық қызмет көрсету қызметінің атауы

	2
	[bookmark: _GoBack]KIA SPORTAGE
	2021 жылғы
MX1KGCCBXMK097473
	Май ауыстыру (Liqui Moly 0W-20) замена фильтров (масляный,  воздушный топливный салонный)антифриз (красный)-20 литр



Мотор майының қажетті сипаттамасы: Соңғы толтырғыш технологиялары бар жоғары сапалы негізгі компоненттердің комбинациясы бар жартылай синтетикалық мотор майы қозғалтқышты теріс температурада жылдам және оңай іске қосуды, қозғалтқышты тозудан тамаша қорғауды және ауыстыру аралығын ұзартуды қамтамасыз етеді. Май жүйесінде шөгінділердің пайда болуына жол бермейді, қозғалтқыштың тазалығын қамтамасыз етеді.Шөгінділер мен шламдардың пайда болуын азайту. Тозудан қорғау. Жанармай үнемдеу және көміртегі тотығы шығынын минимумға дейін төмендету мүмкіндігі.Төмен температуралы пайдалану қасиеттері. Қозғалтқыш майын ауыстыру аралығын ұлғайтуды қамтамасыз ету. Жеткізуші кент орталығына келіп, ауыстырып беруге міндеттенеді. 
Кепілдік мерзімі: келесі майды ауыстыруға дейін. 
Жеткізуші майды ауыстырмас бұрын тұтынушыға май мен сүзгі сапасының сертификатын беріп, құйылатын майдың сапасын келісуі керек.  Шарттың сомасына мотор майының, сүзгілердің құны, қызмет көрсетуге арналған барлық шығындардың сомасы кіреді. 
