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	группа 3 Байтерек
	

	6
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	группа 8 Кулыншак
	

	11
	группа 9 Гулдер
	

	12
	группа 10 Еркетай
	

	13
	группа 11 Куншуак
	

	14
	группа 12 Акбота
	

	15
	группа 13 Балбобек
	



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Приказ Мин. образов. и науки РК от 22.01.2016 № 70
	Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования
	



	Общие данные
Данная часть проекта разработана для изготовления и монтаж кухонного гарнитура и соответствуют: Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (Приказ Минздрава РК № ҚР ДСМ-59). Приказу МОН РК № 70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного и среднего образования». ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции». ГОСТ 26682-2016 «Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры».
Проектом приняты нижеследующие решения:
1. Тумба под мойку (со встроенной цельнотянутой раковиной из нержавеющей стали)
2. Тумбы с выдвижными ящиками для столовых приборов только для группы 13.
3. Верхний ряд (шкафы навесные):
–  Шкаф-сушилка для посуды (с поддоном для сбора влаги).
–  Закрытые навесные шкафы для хранения сухих продуктов / чайной посуды.
–  Сантехнический комплект: Смеситель с локтевым или бесконтактным управлением (в зависимости от внутреннего регламента ДОУ) и гибкая подводка.
–  Высота рабочей поверхности: строго 850 мм (согласно ГОСТ для удобства персонала и безопасности).
–  Тип конструкции: Модульная, встроенная или пристенная, с обязательным исключением сквозных зазоров между мебелью и стеной (для предотвращения скопления влаги и грязи). Безопасность: Отсутствие острых углов на торцах, торцовка всех видимых и скрытых краев кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Использование травмобезопасной ручной фурнитуры (без выступающих острых частей) либо интегрированных профилей.
Общие указания
1. Перед изготовлением мебели Изготовителю необходимо провести контрольные обмеры
2. Поверхности мебели должны обладать высокой устойчивостью к воздействию влаги и дезинфицирующих средств (хлорактивные растворы, кварцевание помещений). Конструкция не должна препятствовать проведению влажной уборки пола под гарнитуром (рекомендуется установка на регулируемые ножки высотой 100–150 мм, закрытые съемным цоколем с водоотбойником).
3. В стоимость выполняемых работ (услуг) входят поставка кухонного гарнитура и его комплектующих, их транспортировка, разгрузка, занос в помещение, сборка и монтаж на объекте Заказчика "под ключ", предоставление всех сопутствующих расходных, крепежных и соединительных материалов, а также уборка места монтажа и полный вывоз строительного и прочего мусора с территории Заказчика. В процессе выполнения работ Поставщик обязуется обеспечить сохранность имущества Заказчика, не допуская повреждений помещения, и соблюдать требования безопасности для исключения угроз жизни и здоровью воспитанников дошкольной организации.
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	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
Общие данные
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	2
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни накладная (или врезная), 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Ручка мебельная, травмобезопасная, без острых краев, металлическая, пристрелочный размер (межосевое расстояние) не менее 128 мм
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 1 Ботакан
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	3
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 2 Айголек
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	4
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
	
	
	
	




	[image: ]
	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,5
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 3 Байтерек
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	5
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
	
	
	
	




	[image: ]
	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 4 Балапан
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	6
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
	
	
	
	




	[image: ]
	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 5 Жулдызай
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	7
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
	
	
	
	




	[image: ]
	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 6 Балдаурен
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	8
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 7 Ак кобелек
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	9
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 8 Кулыншак
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	10
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 9 Гулдер
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	11
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	






	131240008143/260094/00   |   ГККП "Детский сад "Алтын дан" города Косшы"

	
	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 10 Еркетай
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	12
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
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	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 11 Куншуак
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	13
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
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	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 12 Акбота
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	14
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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	Спецификация кухонного гарнитура
	№
	Наименование
	Характеристика
	Примечание

	1
	Площадь кухни
	5,7
	

	2
	Цвет мебели
	[image: ]
	

	3
	Материал
	ЛДСП ламинированная, толщина не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже Е1. тиснение/поверхность: глянцевая (высокая степень глянца / High Gloss)
	

	4
	Цвет материала
	Белый (близкий к RAL 9003)
	

	5
	Кромка
	ПВХ 1 x 19 (в цвет ЛДСП/фасада/каркаса)
	

	6
	Мойка кухонная
	Мойка для кухни 50×50 см, нержавеющая сталь 0.4 мм. В комплекте с сифоном и смесителем, соответствующими размерам раковины
	3

	7
	Петли мебельные
	Стальные с никелевым покрытием, четырёхшарнирные, накладные, чашка 35 мм, быстрый монтаж (clip-on), угол открывания не менее 110°
	

	8
	Ручка для мебели
	Травмобезопасная, без выступающих острых частей 
	

	
	Столешница
	Влагостойкая ДСП, облицованная ударопрочным слоистым пластиком (HPL/CPL), толщина не менее 28 мм (или 38 мм), с защитным каплесборником
	

	
	Цвет столешницы
	Тёмно-серый, с текстурой/рисунком под натуральный камень (тип «Файерстоун» / Firestone)
	[image: ]
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	ФИО
	Дата
	Разработка дизайна кухонного гарнитура
группа 13 Балбобек
ТОО Факториал НС
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб
	
	10.26
	
	РД
	15
	

	Пров
	Омаров Ш
	10.26
	
	
	
	

	Н.контр
	Бакатнюк Л
	10.26
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