Автомобильді техникалық қарау қызметі.

Қазақстан Республикасының аумағында және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген жағдайларда, сондай-ақ одан тыс жерлерде жол жүрісіне қатысуға жіберуге автокөлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу.

Мына элементтердің техникалық жай-күйін тексеру:
· Тежегішті басқару;
· Рульдік басқару;
· Әйнектен көрінісі;
· Сыртқы жарықтандыру құрылғылары;
· Дөңгелектер, шиналар, аспалар;
· Пайдаланылған газдағы зиянды заттардың мөлшері;
· Шасси тораптары мен агрегаттарының бекітпелерінің жай-күйі мен жұмыс істеуі;
· Басқа жабдықтардың жай-күйі мен жұмыс істеуі (қауіпсіздік белдіктері, спидометр, алғашқы көмек қобдишасы, өрт сөндіргіш және т.б.).

Көлік құралдарының саны – 2 бірлік.

Жол көлік құралдарын техникалық байқау бойынша қызметтер жыл сайын механикалық көлік құралдарын техникалық байқауды ұйымдастыру, жеңіл көлік құралдарының өтуі қағидаларының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Өнім берушіге қойылатын талаптар:
· Өнім берушіде осындай қызмет түрлерін жүргізуге арналған барлық қажетті рұқсат құжаттары, жабдықтары, үй-жайлары болуға және техникалық байқау операторларының тізілімінде тіркелуге тиіс;
· Қызмет көрсету нәтижелері бойынша автомобильдің диагностикалық картасы Техникалық байқаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінде көрсетілуге тиіс; 
· Қызметтер Тапсырыс берушінің Астана қ. орналасқан жері бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүзеге асырылады.
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Услуги технического осмотра автомобиля.

Проведение технического осмотра автотранспортных средств допуска к участию в дорожном движении на территории Республики Казахстан и в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Казахстан, а также за ее пределами.

Проверка технического состояния следующих элементов:
· Тормозное управление;
· Рулевое управление;
· Обзорность стекол;
· Внешние световые приборы;
· Колеса, шины, подвеска;
· Содержание вредных веществ в выхлопных газах;
· Состояние и функционирование креплений узлов и агрегатов шасси;
· Состояние и функционирование прочего оборудования (ремни безопасности, спидометр, аптечка, огнетушитель и т.п.).

Количество транспортных средств – 2 ед.

Услуги по техническому осмотру дорожных транспортных средств проводится в соответствие с требованиями правил организации технического осмотра механических транспортных средств, прохождения легковых транспортных средств в год.

Требования к Поставщику:
· Поставщик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами, оборудованием, помещением для проведения такого рода услуг и быть зарегистрированным в реестре операторов технического осмотра;
· Диагностическая карта автомобиля по результатам оказания услуг должна быть отражена в Единой информационной системе технического осмотра; 
· Услуга осуществляется по месту нахождения Заказчика в г.Астана в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора о государственных закупках.
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