ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по очистке снега
Заказчик: КГУ «Самарская средняя школа № 1»

1. Наименование услуги: Очистка снега с крыши/участков кровли здания на уровне третьего этажа с двух сторон здания.
2. Объём услуги: 40 (сорок) квадратных метров общей площади очистки, с обеих сторон здания.
3. Требования к выполнению работ:
Выполнить удаление снега с указанной площади кровли на уровне третьего этажа с двух сторон здания.
При необходимости удалить рыхлый снег и снежные скопления, не допуская повреждения кровельного покрытия, водостоков и иных элементов здания.
До начала работ оградить опасную зону внизу, установить предупреждающие знаки и исключить проход людей в зоне возможного падения снега.
Работы на высоте выполнять обученными работниками с применением исправных средств индивидуальной защиты и страховочных систем, предназначенных для высотных работ.
Не допускать сбрасывания снега на людей, входы, окна, инженерные коммуникации, припаркованные транспортные средства и имущество.
Собрать и переместить сброшенный снег в согласованное с заказчиком место; не загромождать входы, эвакуационные выходы и проходы.
После завершения работ убрать рабочую зону и сообщить представителю заказчика об окончании услуги.
4. Требования к безопасности:
Исполнитель самостоятельно обеспечивает безопасную организацию работ, наличие необходимых инструментов, средств защиты и страховки. Работы не выполнять при опасных погодных условиях, недостаточной видимости, сильном ветре или иных обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью работников и окружающих.
5. Результат оказания услуги: Участки кровли общей площадью 40 м², расположенные с двух сторон здания на уровне третьего этажа, очищены от снега; территория в зоне проведения работ приведена в безопасное состояние.
6. Единица измерения: услуга.40 м²).
8. Срок оказания услуги: по согласованию с заказчиком.
ҚАРДЫ ТАЗАЛАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Тапсырыс беруші: «Самар орта мектебі № 1» КММ
1. Қызметтің атауы: Ғимараттың үшінші қабат деңгейіндегі шатырының екі жағындағы шатыр учаскелерін қардан тазалау.
2. Қызметтің көлемі: Ғимараттың екі жағындағы шатыр учаскелерін тазалаудың жалпы ауданы – 40 (қырық) шаршы метр.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:
1. Ғимараттың үшінші қабат деңгейіндегі шатырының екі жағында көрсетілген аумақты қардан тазалау.
2. Қажет болған жағдайда, шатыр жабынын, су ағар жүйелерін және ғимараттың өзге де элементтерін зақымдамай, борпылдақ қарды және жиналған қар үйінділерін алып тастау.
3. Жұмыстар басталғанға дейін төменгі бөліктегі қауіпті аймақты қоршау, ескерту белгілерін орнату және қар құлауы мүмкін аймақта адамдардың жүруіне жол бермеу.
4. Биіктіктегі жұмыстарды арнайы оқытудан өткен жұмыскерлер орындауы тиіс. Бұл ретте биіктікте жұмыс істеуге арналған жарамды жеке қорғаныс құралдары мен сақтандыру жүйелері қолданылуы қажет.
5. Қарды адамдардың үстіне, кіреберістерге, терезелерге, инженерлік коммуникацияларға, тұрақта тұрған көлік құралдарына және мүлікке қарай лақтыруға жол бермеу.
6. Түсірілген қарды жинап, Тапсырыс берушімен келісілген орынға жылжыту. Кіреберістерді, эвакуациялық шығу жолдарын және жаяу жүргіншілер өтетін жолдарды қармен бөгемеу.
7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс аймағын жинап, қызметтің аяқталғаны туралы Тапсырыс берушінің өкіліне хабарлау.
4. Қауіпсіздік талаптары:
Орындаушы жұмыстардың қауіпсіз ұйымдастырылуын, қажетті құрал-саймандардың, жеке қорғаныс құралдарының және сақтандыру жүйелерінің болуын өз бетінше қамтамасыз етеді.
Қауіпті ауа райы жағдайларында, көріну жеткіліксіз болғанда, қатты жел соққанда немесе жұмыскерлердің және айналадағы адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өзге де жағдайларда жұмыстарды орындауға жол берілмейді.
5. Қызмет көрсету нәтижесі:
Ғимараттың үшінші қабат деңгейінде орналасқан шатырының екі жағындағы жалпы ауданы 40 м² учаскелері қардан тазартылуы тиіс. Жұмыстар жүргізілген аумақ қауіпсіз жағдайға келтірілуі қажет.
6. Өлшем бірлігі: қызмет (40 м²).
[bookmark: _GoBack]7. Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушімен келісім бойынша.
