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Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы

	Қызмет түрі: 3D форматта модельдеу және ультра күлгін бояуларымен 3D форматта қабырғаларды әрлеу жұмыстары, 
Жұмыстардың жалпы көлемі: 1000 шаршы метр. 
1000 шаршы метрге: Тапсырыс беруші бекіткен форматта әрлеу жұмыстарына оқыту кабинеттері, мәжіліс залы, спорт залы, басқа да қосалқы бөлмелер кіреді.
Потенциалды жеткізуші келісімде көрсетілген техникалық сипаттамаға сәйкес, транспортировка, монтаж, іске қосу және бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау бойынша барлық шығындарды өз күштерімен және өз есебінен көтереді. Потенциалды жеткізуші жұмыстар аяқталғаннан кейін ғимараттарды тазалауды өз күштерімен және өз құралдарымен орындауға міндетті.
Потенциалды жеткізуші қабырғаға сурет/принтті тік қабырға 3D форматтағы принтері арқылы әрлеу жұмыстары бойынша жұмыстарды орындауы тиіс. Тапсырыс беруші Дизайн-жобаны бекітеді. Барлық сурет/принт орналастыру жұмыстары бекітілген Дизайн-жобаға сәйкес жүзеге асырылады.
	Қабырғаларды рәсімдеу Тапсырыс беруші бекіткен Дизайн-жобаға сәйкес жүргізіледі. Эскиздік жоба Орындаушы тарапынан үш нұсқада, SMYK және RGB түстік режимінде әзірленеді және келісім күшіне енген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекітуге ұсынылады. 
Дизайн жобасының алдын ала тұжырымдамасы  Тапсырыс берушінің талабына сәйкес өзгертілуі мүмкін, бірақ орындаушының келісімімен. Барлық техникалық сипаттамалар көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес немесе одан жоғары болуы тиіс. 
Кепілдік мерзімі: ішкі кеңістіктер үшін – 5 жыл, сыртқы кеңістіктер үшін – 3 жыл, жұмыстардың актісін тараптар қол қойған күннен бастап есептеледі.
Жұмысты орындау мерзімі: 17 күн (календарлық күндер бойынша) Қызметтерді көрсету мекен-жайларын Тапсырыс беруші шартқа қол қойылғанға дейін ұсынады.

жұмыстың басталу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап
Жұмысты бастар алдында тапсырыс берушімен келісу қажет

1. Талас ауданының білім бөлімінің Б.Әлменұлы атындағы орта мектебі. Көктөбе ауылы Нұрқожаев көшесі №2 
2. "Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Қойгелді орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Тамды ауылы, Бекболатова көшесі №15 үй
3. "Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің А.Дәулетбеков атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Майтөбе ауылы, Наурыз көшесі №1 үй
4. "Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Ақкөл  орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік      
мекемесі Ақкөл ауылы, Е.Дуримбетов Көшесі №10 үй
5. Талас ауданының білім бөліміне қарасты  Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебі Бөлтірік шешен ауылы Сұлтанбеков көшесі №17
6. "Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Ә.Сағынтаев атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Үшарал ауылы, Сағынтаев көшесі №14 үй
7. Талас ауданының білім бөліміне қарасты  Қаратау орта мектебі Есейхан ауылы Толыбай Пазылбекұлы көшесі №1
8. Талас ауданының білім бөліміне қарасты  Қасқабұлақ орта мектебі Қасқабұлақ ауылы Бейбітшілік көшесі №11
9. Талас ауданының білім бөліміне қарасты   Ш.Смаханұлы негізгі мектебі
10. Талас ауданының білім бөліміне қарасты  Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебі Қаратау қаласы

Техникалық сипаттамалар

	№
	Көрсеткіш атауы
	Сипаттамасы

	1
	Құрылғы түрі
	Қабырғаға тікелей басып шығаратын принтер

	2
	Басып шығару технологиясы
	Сандық, тік бетке тікелей басып шығару, біртұтас басып шығару

	3
	Басып шығару беттері
	Бетон, кірпіш, гипсокартон, боялған беттер, ағаш, металл

	4
	Басып шығару жылдамдығы: 
	7 деңгейлі, орташажылдамдықта 1 шаршыметрді 30–40 минуттабасыпшығарады.

	5
	Максималды басып шығару биіктігі
	2–5 метр (моделіне байланысты)

	6
	Басып шығару жүйесі:
	Тікбағыттағыструйлі 3D технологиясы
3D эффектілері: визуалдыжәнетекстуралық
Қолданусаласы: іріформаттағыграфика, логотиптер, декорацияларжәнефотореалистікбейнелер

	7
	Басып шығару ені
	Шектеусіз (вертикаль қозғалыс арқылы)

	8
	Сурет сапасы
	Жоғары айқындығы бар (HD)

	9
	Бояу түрі
	Ультракүлгін, экологиялық қауіпсіз, иіссіз, сертификатталған, су өткізбейтін, вандалдыққа қарсы, лезде кебетін (1 секундтан аз)

	10
	Бояу түсінің жүйесі;
	5 түсті: CMYK + WW (C – циан, M – магента, Y – сары, K – қара, W – ақ)
Жоғары сапалы сиялар, ұзақ мерзімді түстік тұрақтылықпен

	11
	

Басып шығару шегіністері:


	Сол жағында: 25 см
Оң жағында: 35 см
Жоғарғы жағында: 25 см
Төменгі жағында: 36 см

	12
	Сурет форматтары
	PG, PNG, TIFF. 


	13
	Кепілдік
	Ішкі кеңістікке 5 жыл, сыртқы кеңістікке 3жыл

	14
	Қолдану саласы
	Ішкі кеңістіктер және сыртқы кеңістіктер

	15
	Басқару жүйесі
	Сандық басқару, компьютер арқылы

	16
	Қауіпсіздік талаптары
	Білім беру және қоғамдық мекемелерге сәйкес

	17
	Қабырға бетін өңдеу түрлері (түс қанықтылығын арттыру үшін)
	
Су негізіндегі эмульсиялық бояулар
Акрил бояулар
Латекс бояулар





Техническая спецификация закупаемых работ

Наименование услуг: Оформление стен школы ультрфиолетовой краской 3D формата и моделирование формата 3D. 
Общий объем работ:  1000 кв. метров. Объем в 1028 кв. метров включают следующие помещения/кабинеты:  учебные кабинеты, актовый залы, спорт залы и др.
Поставщик несет все расходы, связанные с транспортировкой, монтажом, пусконаладкой настройкой ПО, указанной в настоящей ТС своими силами и за свой счет.
Потенциальный поставщик обязан выполнить уборку помещений после выполнения работ собственными силами и средствами. Потенциальный поставщик должен произвести работы по нанесению изображения/принта на стену с помощью вертикального принтера для нанесения изображения /принта на стенах. Все работы по нанесению изображения/принта выполняются в соответствии с утвержденным Дизайн-проектом. Оформление стен осуществляется согласно утвержденному Заказчиком Дизайн-проекта. Эскизный проект разрабатывается Исполнителем в трех вариантах в цветовом режиме SMYK и RGB и предоставляется Заказчику на утверждение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу. 
[bookmark: _GoBack]Концепция Дизайн - проекта может быть изменена по требованию Заказчика, но с согласия Исполнителя.  
Все технические характеристики должны соответствовать или превышать указанные технические характеристики.
Гарантийный срок: Внутренние помещения: 5 лет, наружные: 3 года с даты подписания Сторонами акта выполненных работ. 
Срок выполнения работы: 17 календарных дней
Адреса оказания услуг заказчик предоставит до подписания договора.
срок начала работ со дня подписания договора
Перед началом работ необходимо согласовать с заказчиком
1. Талас ауданының білім бөлімінің Б.Әлменұлы атындағы орта мектебі. Көктөбе ауылы Нұрқожаев көшесі №2 
2. "Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Қойгелді орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Тамды ауылы, Бекболатова көшесі №15 үй
3. "Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің А.Дәулетбеков атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Майтөбе ауылы, Наурыз көшесі №1 үй
4. "Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Ақкөл  орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік      
мекемесі Ақкөл ауылы, Е.Дуримбетов Көшесі №10 үй
5. Талас ауданының білім бөліміне қарасты  Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебі Бөлтірік шешен ауылы Сұлтанбеков көшесі №17
6. "Талас ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Ә.Сағынтаев атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Үшарал ауылы, Сағынтаев көшесі №14 үй
7. Талас ауданының білім бөліміне қарасты  Қаратау орта мектебі Есейхан ауылы Толыбай Пазылбекұлы көшесі №1
8. Талас ауданының білім бөліміне қарасты  Қасқабұлақ орта мектебі Қасқабұлақ ауылы Бейбітшілік көшесі №11
9. Талас ауданының білім бөліміне қарасты   Ш.Смаханұлы негізгі мектебі
10. Талас ауданының білім бөліміне қарасты  Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебі Қаратау қаласы












Технические характеристики
	№
	Наименование показателя
	Характеристика

	1
	Тип устройства
	Настенный принтер для прямой печати

	2
	Технология печати
	Цифровая, прямая печать по вертикальной поверхности, бесшовная печать

	3
	Поверхности для печати
	Бетон, кирпич, гипсокартон, окрашенные поверхности, дерево, металл

	4
	Скорость печати
	7 уровней, при средней скорости 1 м² за 30–40 минут

	5
	Максимальная высота печати
	2–5 м (в зависимости от модели)

	6
	Система печати
	Вертикальная струйная 3D-технология,3D эффекты: визуальные и текстурные,Применение: крупномасштабная графика, логотипы, декорации и фотореалистичные изображения.

	7
	Ширина печати
	Не ограничена (вертикальное перемещение)

	8
	Качество изображения
	Высокое разрешение (HD)

	9
	Тип чернил
	Ультрафиолетовые, экологически безопасные, без запаха, сертифицированные, водостойкие, вандалоустойчивые, моментально сохнущие (<1 сек.)

	10
	Цветовая система
	5 цветов: CMYK + WW (C – циан, M – маджента, Y – жёлтый, K – чёрный, W – белый) .Высококачественные чернила с длительной цветостойкостью

	11
	Отступы для печати
	Слева: 25 смСправа: 35 смСверху: 25 смСнизу: 36 см

	12
	Форматы изображений
	JPG, PNG, TIFF

	13
	Гарантия
	Внутренние помещения: 5 лет, наружные: 3 года

	14
	Область применения
	Внутренние и наружные пространства

	15
	Система управления
	Цифровое управление через компьютер

	16
	Требования безопасности
	Соответствие требованиям образовательных и общественных учреждений

	17
	Обработка поверхности стен (для лучшей насыщенности цвета)
	Водно-дисперсионные эмульсионные краски, акриловые краски, латексные краски






