ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Сатып алу атауы: Ғимарат қоршау жұмыстары (дәнекерлеу және бояу) және жарықтандыру құрылғыларын ауыстыру
Бағаға барлық материалдар, жеткізу, жұмыс күші және қалдықтарды шығару кіреді.
Орналасқан жері: Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Мұхтар Әуезов көшесі, 3A
Орындалу мерзімі: келісімшарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Жұмыстың көлемі мен техникалық сипаттамалары:
1.1. Қоршауларды дәнекерлеу:
Профильді құбырдан жасалған металл қоршауды дәнекерлеу. Дәнекерлеу аймақтарын қож бен қақтан тазарту. Деформацияланған аймақтарды нығайту. Дәнекерлеу тігісі үздіксіз, жарықтарсыз немесе күйіктерсіз. Электродтар: E-42, E-46.1.2.
Қоршауларды және құрылыс элементтерін бояу:
Бетті ескі бояу мен тоттан сым щеткамен алдын ала тазалау, майсыздандыру. GF-021 праймерін немесе баламасын, нашар емес, бір қабатта жағыңыз. PF-115 эмальмен немесе баламасын, нашар емес, екі қабатта бояңыз. Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Тамшылаулар немесе саңылаулар болмауы керек. 1.3.
Жарықтандыру шамын ауыстыру:
6-ға дейін ақаулы жарықтандыру шамын алып тастаңыз. Қуаты 36-40 Вт, түс температурасы 6500 К және жарық ағыны кемінде 3000 лм болатын жаңа беткі жарықдиодты жарықтандыру шамдарын орнатыңыз. Қолданыстағы 220 В электр желісіне қосып, дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Жарықтандыру шамдары жұмыс бағасына кіреді. 2.
Материалдарға қойылатын талаптар:
Барлық материалдар жаңа, 2025-2026 жылдары шығарылған және ҚР СТ сәйкес сертификатталған. Мердігер сұраныс бойынша жарықтандыру шамдары мен бояуларға арналған деректер парақтары мен сертификаттарды береді. 3. Жалпы талаптар:
ҚНжЕ ҚР, PUE және қауіпсіздік ережелерін сақтау. Жұмыс мердігердің құралдары мен жұмыс күшін пайдаланып орындалады. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс аймағы тазаланады. 4. Кепілдік:
Дәнекерлеу және бояу жұмыстары аяқталғаннан кейін – кемінде 6 ай. Жарықтандыру шамдары үшін – жұмыс актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупки: Работы по ограждению зданий (сварочные и малярные работы) и замена светильников
 В стоимость включены все материалы, доставка, работы, вывоз мусора.
Место оказания услуг: Туркестанская область, Отрарский район, село Шаульдир, улица Мухтар Ауезов 3 А
Срок выполнения: 15 календарных дней с даты заключения договора1. Состав и техническая характеристика работ:
1.1. Сварочные работы по ограждению:
Сварка металлического ограждения из профильной трубы. Зачистка мест сварки от шлака, окалины. Усиление деформированных участков. Сварной шов сплошной, без трещин и прожогов. Электроды Э-42, Э-46.1.2. 
Покраска ограждения и элементов здания:
Предварительная очистка поверхности от старой краски и ржавчины металлической щеткой, обезжиривание. Грунтовка ГФ-021 или аналог не хуже в 1 слой. Окраска эмалью ПФ-115 или аналог не хуже в 2 слоя. Цвет согласовывается с Заказчиком. Без потеков и пропусков.1.3. 
Замена светильников:
Демонтаж существующих неисправных светильников в количестве до 6 шт. Монтаж новых светодиодных светильников накладного типа, мощность 36-40 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток не менее 3000 Лм. Подключение к существующей электросети 220В, проверка работоспособности. Светильники входят в стоимость работ.2. 
Требования к материалам:
Все материалы новые, 2025-2026 года выпуска, сертифицированные по СТ РК. Исполнитель предоставляет паспорта и сертификаты на светильники и лакокрасочные материалы по требованию Заказчика.3. Общие требования:
Соответствие СНиП РК, ПУЭ, правилам ТБ и ПБ. Работы выполняются инструментом и силами Исполнителя. После завершения работ — уборка рабочего места.4. Гарантия: 
На выполненные сварочные и малярные работы — не менее 6 месяцев. На светильники — не менее 12 месяцев с даты подписания акта.
