ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по ремонту автотранспортного средства
1. Наименование закупаемой услуги
Услуги по ремонту автотранспортных средств с заменой запасных частей.
2. Общие требования
Исполнитель обязуется оказать услуги по ремонту ходовой части и элементов рулевого управления автотранспортного средства Заказчика с заменой необходимых запасных частей, использованием расходных материалов и выполнением соответствующих ремонтных и регулировочных работ.
Марка, модель и год выпуска автотранспортного средства определяются Заказчиком.
3. Перечень запасных частей и выполняемых работ
	№ п/п
	наименование продукции, работ, услуг
	Един. измер.
	Кол-во

	 1
	Стойки перед с опрным подшипником
	 шт
	2

	2
	Пружины перед.
	 шт
	2

	3
	Шаровые опоры
	 шт
	2

	4
	комплект пыльников и отбойников
	 шт
	2

	5
	Рулевые наконечники
	 шт
	2

	 6
	 Рулевые тяги
	 шт
	2

	7
	Саленблоки переднего рычага 
	 шт
	2

	8
	Саленблоки  рычага заднего
	 шт
	2

	9 
	 Тяга стабилизатора перед
	 шт
	2

	10
	Ступица перед в сборе
	 шт
	2

	11
	Стойки задние, комплектом пыльников
	 шт
	2

	 12
	Шрус наружный
	 шт
	 2

	13
	Развал схождение
	шт
	1



4. Требования к оказанию услуг
4.1. Исполнитель обеспечивает наличие всех необходимых запасных частей, расходных материалов, инструментов и оборудования для выполнения ремонта.
4.2. Все устанавливаемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, исправными и совместимыми с маркой и моделью ремонтируемого автотранспортного средства.
4.3. Исполнитель выполняет демонтаж неисправных деталей, установку новых запасных частей, сборку соответствующих узлов и агрегатов, а также необходимые регулировочные работы.
4.4. Ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований безопасности, технических норм и рекомендаций производителя автотранспортного средства.
4.5. После завершения ремонта Исполнитель проводит проверку качества выполненных работ, исправности заменённых элементов подвески и рулевого управления, а также выполняет регулировку углов установки колёс с использованием соответствующего оборудования.
4.6. Стоимость запасных частей, расходных материалов, демонтажных и монтажных работ, регулировки и проверки результатов ремонта включается в общую стоимость услуг.
5. Требования к качеству и результату оказания услуг
5.1. Результатом оказания услуг является качественно выполненный ремонт с заменой предусмотренных запасных частей и обеспечением исправности отремонтированных узлов в пределах выполненных работ.
5.2. Установленные запасные части должны соответствовать техническим характеристикам автотранспортного средства и обеспечивать безопасную эксплуатацию заменённых узлов.
5.3. При выявлении недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в порядке и сроки, предусмотренные договором.
5.4. По завершении ремонта Исполнитель передаёт Заказчику автотранспортное средство и акт оказанных услуг, подтверждающий выполнение предусмотренного объёма работ.
6. Срок оказания услуг
Срок оказания услуг определяется договором о государственных закупках.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные ремонтные работы и установленные запасные части в соответствии с условиями договора и применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан.
7.2. При выявлении в гарантийный период недостатков, возникших по вине Исполнителя, их устранение производится за счёт Исполнителя в порядке, предусмотренном договором.

























ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
Автокөлік құралын жөндеу бойынша қызметтер көрсетуге 
1. Сатып алынатын қызметтің атауы Қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, автокөлік құралдарын жөндеу жөніндегі қызметтер. 
2. Жалпы талаптар Орындаушы Тапсырыс берушінің автокөлік құралының жүріс бөлігін және рульдік басқару элементтерін жөндеу, қажетті қосалқы бөлшектерді ауыстыру, шығыс материалдарын пайдалану және тиісті жөндеу және реттеу жұмыстарын орындау бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді. Автокөлік құралының маркасын, моделін және шығарылған жылын Тапсырыс беруші айқындайды. 
3. Қосалқы бөлшектер мен орындалатын жұмыстардың тізбесі
 № р/с өнім, жұмыс, қызмет атауы бір.                       Өлшем.                Саны 
1 Опра мойынтірегі бар алдыңғы тіректер                   дана                       2
2 бұрын серіппелер.                                                        дана                        2 
3 Шар тіректері                                                                дана                        2
4 тозаңдатқыштар мен жонғыштар жиынтығы            дана                       2
5 рульдік кеңестер 2 дана 6 рульдік тартқыштар         дана                       2
 7 алдыңғы Рычагтың Саленблоктары                           дана                       2
 8 артқы Рычагтың Саленблоктары                                дана                       2
9 тұрақтандырғыштың дана алдындағы тартылуы      дана                       2 
10 концентратор бұрын жинау                                       дана                       2 
11 артқы тіректер, антерлер жиынтығымен                  дана                       2 
12 Сыртқы Шрус                                                              дана                       2
[bookmark: _GoBack] 13 құлау конвергенция                                                   дана                        1 
4. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар
 4.1. Орындаушы жөндеуді орындау үшін барлық қажетті қосалқы бөлшектердің, шығын материалдарының, құралдар мен жабдықтардың болуын қамтамасыз етеді. 
4.2. Барлық Орнатылатын қосалқы бөлшектер жаңа, пайдаланылмаған, жарамды және жөнделетін автокөлік құралының маркасымен және моделімен үйлесімді болуы тиіс. 
4.3. Орындаушы ақаулы бөлшектерді бөлшектеуді, жаңа қосалқы бөлшектерді орнатуды, тиісті тораптар мен агрегаттарды жинауды, сондай-ақ қажетті реттеу жұмыстарын орындайды. 
4.4. Жөндеу жұмыстарын қауіпсіздік талаптарын, автокөлік құралын өндірушінің техникалық нормалары мен ұсынымдарын сақтай отырып, білікті мамандар орындауы керек. 
4.5. Жөндеу аяқталғаннан кейін Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасын, ауыстырылған аспа және рульдік басқару элементтерінің жарамдылығын тексереді, сондай-ақ тиісті жабдықты пайдалана отырып, дөңгелектерді орнату бұрыштарын реттейді. 
4.6. Қосалқы бөлшектердің, шығыс материалдарының, бөлшектеу және монтаждау жұмыстарының, жөндеу нәтижелерін реттеу мен тексерудің құны қызметтердің жалпы құнына қосылады.
 5. Қызмет көрсету сапасы мен нәтижесіне қойылатын талаптар 
5.1. Қызмет көрсету нәтижесі көзделген қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып және орындалған жұмыстар шегінде жөнделген тораптардың жарамдылығын қамтамасыз ете отырып, сапалы орындалған жөндеу болып табылады.
 5.2. Орнатылған қосалқы бөлшектер автокөлік құралының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі және ауыстырылған тораптардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.
 5.3. Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған кезде Орындаушы оларды шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде өз есебінен жоюға міндетті.
 5.4. Жөндеу аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге автокөлік құралын және жұмыстың көзделген көлемінің орындалғанын растайтын көрсетілген қызметтер актісін береді. 
6. Қызмет көрсету мерзімі Қызмет көрсету мерзімі Мемлекеттік сатып алу туралы шартта айқындалады. 
7. Кепілдік міндеттемелері 
7.1. Орындаушы шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылатын талаптарына сәйкес орындалған жөндеу жұмыстарына және белгіленген қосалқы бөлшектерге кепілдік береді.
 7.2. Кепілдік кезеңінде Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған кезде оларды жою Шартта көзделген тәртіппен Орындаушының есебінен жүргізіледі.
