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Дефектный акт
на ремонт спортивного зала 
 УТЦ СК МО РК - ЦСК (филиал, п. Панфилова, Алматинская область)

Комиссия в составе: председателя начальник отдела обеспечения повседневной деятельности подполковник Д.Джундибаев, члены комиссии: сержант отдела обеспечения повседневной деятельности сержант 3-класса А. Айнакулов, начальник спортивного сооружения - старший специалист  отдела обеспечения повседневной деятельности ефрейтор Е.Хасен, старший водитель отдела обеспечения повседневной деятельности старший сержант К. Полатов, произвели осмотр объекта и составили дефектный акт:

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	1
	[bookmark: _GoBack]Демонтаж стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов
	м2
	392

	2
	Стены внутренние. Сухой смесь на гипсовой основе (Родбонд) 25 кг
	штук
	68

	3
	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм. Работа.
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	200

	4
	Стены внутренние. Чистовая отделка сухой смесь на гипсовой основе (Финишка) 25 кг
	штук
	68

	5
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе. Работа
	м2 отделываемой поверхности
	200

	6
	Краска моющая для стены (Тикурилла) 9 литровый
	штук
	7

	7
	Стены. Окраска маслянной краской составами улучшенная по штукатурке в два слоя. Работа
	м2 окрашиваемой поверхности
	200

	8
	Бамбуковая панель 2440х1220х5 мм
	штук
	132

	9
	Стены. Отделка внутренних стен бамбуковыми панелями. Установка
	м2
	392

	10
	Полиуретановый монтажный клей- для бамбуковой панелей.
	штук
	66

	11
	Алюминиевый реечный потолок (белый)
	м2
	100

	12
	Потолки. Отделка внутренних поверхностей на реечном основе. Установка
	м2 отделываемой поверхности
	100

	13
	Кабель силовой число жил 3, напряжения 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок) -0,66
	метр
	200

	14
	Кабель силовой число жил 3, напряжения 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок) -0,66. Установка
	метр
	200

	15
	Встраиваемые светодиодные LED светильники
	штук
	30

	16
	LED Светильники соты линии для  освещения . Установка 
	штук
	30



Председатель комиссии:

Начальник отдела обеспечения повседневной деятельности
подполковник                         Д. Джундибаев

Члены комиссии:

Сержант отдела обеспечения повседневной деятельности 

сержант 3-класса                        А. Айнакулов

Начальник спортивного сооружения - старший специалист  отдела обеспечения повседневной деятельности 

ефрейтор                                 Е.Хасен

старший водитель отдела обеспечения повседневной деятельности

старший сержант                           К. Полатов
