ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по замене моторного масла для легковых автомобилей
1. Наименование закупаемой услуги:
Услуги по замене моторного масла в двигателях легковых автомобилей.
2. Количество услуг:
6 (шесть) замен моторного масла.
3. Технические характеристики и требования к материалам:
· Тип услуги: замена моторного масла в двигателе внутреннего сгорания легкового автомобиля.
· Тип моторного масла: синтетическое моторное масло.
· Класс вязкости по SAE: 0W-20.
· Эксплуатационные характеристики масла: не ниже требований, установленных производителем соответствующего автомобиля.
· Стандарты качества масла: API и/или ILSAC, а также допуски производителя автомобиля при их наличии и необходимости.
· Количество масла для каждой замены: согласно техническим требованиям производителя конкретного автомобиля.
· Масло должно быть новым, качественным, в оригинальной упаковке, без следов вскрытия, с указанием производителя, маркировки, класса вязкости и срока годности.
4. Перечень выполняемых работ:
1. Прием автомобиля и проверка соответствия применяемого масла требованиям производителя.
2. Слив отработанного моторного масла.
3. Заправка двигателя новым моторным маслом SAE 0W-20 в необходимом объеме.
4. Проверка уровня моторного масла после заправки.
5. Проверка герметичности сливной пробки и отсутствия утечек масла.
6. Сброс индикатора технического обслуживания при необходимости.
7. Передача автомобиля заказчику после выполнения работ.
5. Требования к исполнителю:
· Наличие оборудованного места для проведения технического обслуживания автомобилей.
· Использование исправного оборудования и инструментов.
· Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
· Использование моторного масла, соответствующего требованиям производителя автомобиля.
· Обеспечение надлежащего обращения и утилизации отработанного масла в соответствии с действующими требованиями законодательства Республики Казахстан.
6. Требования к качеству и приемке услуг:
Услуги должны быть оказаны качественно, в полном объеме и в согласованные с заказчиком сроки. После выполнения работ исполнитель предоставляет подтверждение оказанных услуг с указанием марки и количества использованного моторного масла.
7. Единица измерения:
Одна услуга по замене моторного масла.
8. Общее количество:
6 услуг.
9. Место оказания услуг:
Сервисная станция исполнителя либо иное место, согласованное с заказчиком.
10. Условия оплаты:
Согласно условиям договора и после приемки фактически оказанных услуг заказчиком.
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Жеңіл автомобильдерге арналған мотор майын ауыстыру бойынша қызметтер көрсетуге

1. Сатып алынатын қызметтің атауы:
Жеңіл автомобиль қозғалтқыштарындағы мотор майын ауыстыру қызметтері.

2. Қызметтер саны:
6 (алты) қозғалтқыш майын ауыстыру.

3. Техникалық сипаттамалар және материалдарға қойылатын талаптар:

Қызмет түрі: жеңіл автомобильдің ішкі жану қозғалтқышындағы мотор майын ауыстыру.
Мотор майының түрі: синтетикалық мотор майы.
SAE тұтқырлық класы: 0W-20.
Майдың пайдалану сипаттамалары: тиісті автомобиль өндірушісі белгілеген талаптардан төмен емес.
Май сапасының стандарттары: API және/немесе ILSAC, сондай-ақ автокөлік өндірушісінің рұқсаттары бар және қажет болған жағдайда.
Әрбір ауыстыру үшін май мөлшері: белгілі бір автомобиль өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес.
Май өндірушіні, таңбалауды, тұтқырлық класын және жарамдылық мерзімін көрсете отырып, жаңа, сапалы, түпнұсқалық қаптамада, ашылу ізі жоқ болуы тиіс.

4. Орындалатын жұмыстардың тізбесі:

Автокөлікті қабылдау және қолданылатын майдың өндірушінің талаптарына сәйкестігін тексеру.
Пайдаланылған мотор майын төгу.
Қозғалтқышты жаңа SAE 0W-20 мотор майымен қажетті көлемде толтыру.
Жанармай құюдан кейін мотор майының деңгейін тексеру.
Су төгетін тығынның ағып кетуін және майдың ағып кетпеуін тексеру.
Қажет болған жағдайда техникалық қызмет көрсету индикаторын қалпына келтіру.
Жұмысты аяқтағаннан кейін автокөлікті Тапсырыс берушіге беру.

5. Орындаушыға қойылатын талаптар:

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету үшін жабдықталған орынның болуы.
Жарамды жабдықтар мен құралдарды пайдалану.
Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау.
Автокөлік өндірушісінің талаптарына сәйкес келетін мотор майын қолдану.
Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы талаптарына сәйкес пайдаланылған майдың тиісінше айналымын және кәдеге жаратылуын қамтамасыз ету.

6. Қызметтердің сапасы мен қабылдануына қойылатын талаптар:

Қызметтер сапалы, толық көлемде және Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде көрсетілуі тиіс. Жұмыстарды орындағаннан кейін Орындаушы пайдаланылған мотор майының маркасы мен мөлшерін көрсете отырып, көрсетілген қызметтерді растауды ұсынады.

7. Өлшем бірлігі:
Мотор майын ауыстырудың бір қызметі.

8. Жалпы саны:
6 қызмет.

9. Қызмет көрсету орны:
Орындаушының сервистік станциясы не Тапсырыс берушімен келісілген өзге орын.

10. Төлем шарттары:
Шарттың талаптарына сәйкес және Тапсырыс беруші нақты көрсетілген қызметтерді қабылдағаннан кейін.
